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建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：工业“绿岛”环保配套技术改造项目          
建设单位：  安徽淮瑞环保科技有限公司     

编制日期：    二〇二六年四月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	工业“绿岛”环保配套技术改造项目

	项目代码
	2601-340602-07-02-192726

	建设单位联系人
	类广田
	联系方式
	18856183388

	建设地点
	安徽省淮北市杜集经济开发区紫藤北路北侧

	地理坐标
	东经：116度48分22.277秒，北纬：34度2分27.438秒

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、101危险废物（不含医疗废物）利用及处置；

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目           

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	淮北市杜集区工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	10%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	1800

	专项评价设置情况
	 表1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别
设置原则
本项目
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
本项目排放废气不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，虽涉及二氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯等有毒有害污染物，但厂界外500米范围内无环境空气保护目标，因此无需设置大气专项评价。
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
拟建项目不新增废水，无需设置地表水专项评价。
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
本项目运营期有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量，需设置环境风险专项评价。
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
不涉及，无需设置生态专项评价。
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
不涉及，无需设置海洋专项评价。
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。



	规划情况
	规划名称：《安徽淮北杜集经济技术开发区总体规划》；

审批机关：安徽省人民政府；

审批文件：《关于同意筹建安徽淮北杜集经济开发区的批复》；

审批文号：皖政秘〔2006〕164号。

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》

规划环评审查机关：淮北市生态环境局

审查文件名称及文号：《关于印送<安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见>的函》淮环函〔2024〕68号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析

（1）规划期限规划期限为：2023～2035年，其中近期：2023～2025年，远期：2025～2035年。

（2）规划范围开发区规划总面积为805.19公顷，包含2个区块，其中区块一面积为634.17公顷，四至范围为：东至岱河，南至青年路，西至尖山山脚，北至山河大道；区块二面积为171.03公顷，四至范围为：东至萧淮公路，南至岱河与萧淮公路交界处，西至岱河，北至开创路。

（3）产业空间布局规划

①总体布局

以集约发展、有序联系、充分发挥地块优势为主要思路，合理布局研发、设计、生产、服务和场景，面向大中型企业提供生产制造基地、企业独立园区等，面向成长型中小企业提供研发基地，面向创业团队提供创客空间、孵化空间、双创空间；在横向上，根据不同类型企业的需求提供基于价值链的延展式产业服务，提供多样化的办公、生产、研发、物流转运空间；在研发环节，搭建产业研究平台、公共测试平台、技术交流平台，提供个性化研发、试验空间、样品测试空间等；在生产和服务环节，提供规模化的场地、个性化厂房或办公基地；支持杜集经济开发区优势产业、龙头企业提供智能车间、智能工厂、未来工厂等进行智能化、数字化升级示范，最终形成创新创业活力迸发、产业生态良好，集群集聚发展效应显著的产业集聚区，形成“一核、一轴、四基地”的产业发展总体空间布局形态。

“一核”：在紫昱路北侧、富强路东侧、山河大道以南，以研发、孵化、培育创新型中小企业为主要功能，建设创客空间、智能车间，形成集研发、设计、孵化于一体的综合性创新孵化核心区。

“一轴”：沿杜集经济开发区南北向串联各制造基地的虚拟轴带。轴带上分布着杜集经济开发区的所有重要产业功能区。

“四基地”：装备制造产业基地——发挥矿机装备优势，分别在青春路以南和开创路以4南区域建设两大装备制造产业基地。一方面通过招商引进或本地扩大规模的矿机产业，积极引进智能矿机、智能机床与机器人、航空航天装备、智能电网配电设备及零配件等；另一方面重点依托现有装备制造产业，促进产业升级，打造高端装备制造转型升级先行区。非金属新材料产业基地——分别在腾飞路以西和青春路以北区域建设非金属新材料产业基地。围绕硅基新材料、绿色建材等方向，重点发展新型玻璃、新型建材以及多晶硅产业链等新材料产业基地。电气机械产业基地——在岱河以东、202省道以西区域建设电气机械产业基地。积极引入新能源电池、汽车零部件、电气信号设备、绿色照明与智能家居等制造领域相关企业。智能化系统与信息服务基地——沿岱河在山河大道以南区域打造智能化系统与信息服务基地，重点依托现有装备制造、非金属新材料等优势产业数字化升级需求，引入工业软件开发企业、工业互联网企业，发展数控嵌入式软件、自动化控制系统、互联网数据服务和新型信息技术服务等方向。

②功能分区

开发区主要以工业用地为主，现状紫昱路以南的工业用地基本已经建设完成，未来拓展空间主要集中在腾飞路东侧和山河大道以北的区域。考虑园区生产与生活的完整性，除工业用地外，安排一定数量的研发功能、仓储功能、居住功能、公用设施及商业服务业设施功能等，加强开发区与城区的联系，实现产城融合发展，同时解决拆迁安置和保障房建设的需要，结合周边城区功能配套相关基础设施和公共服务设施用地。装备制造产业基地：片区已经进驻了安徽矿机、中芬选矿等一批龙头企业，初步具备了装备制造集群优势。规划可利用空间约960亩，主要集中在开创路以南、开明路以西的区域，以生产制造功能为主建设标准化厂房，同时在北外环路南侧布局物流仓储功能，并预留一定的产业发展用地，重点布局智能制造产业园、智能矿机装备、智能机床与机器人等生产制造项目。

非金属新材料产业基地：片区目前引进了众城水泥、北华玻璃等一批企业。规划可利用空间约52亩，主要集中在腾飞路以西和青春路以北的区域，以生产制造功能为主，并预留一定的产业发展用地用以引驻高成长性项目，片区重点5布局硅基新材料、新型材等类别的生产制造项目。

电气机械产业基地：片区目前建设了创新产业园一期，正推进淮海都市产业园一期建设。规划可利用空间约490亩，主要集中在山河大道北侧区域，布局生产制造功能，加快电气机械产业培育，片区重点布局新能源电池、汽车零部件、电子元器件、智能家居、智慧照明等类别生产制造项目。

智能化系统与信息服务产业基地：规划可利用空间约460亩，主要分布在岱河两岸以及202省道北侧，布局新型产业用地（M0）功能，容积率控制在2.0～2.5之间，加快智能化系统与信息服务产业集聚，片区重点布局互联网与云计算、大数据类项目，以及生产智能化信息服务类项目。

创新孵化核心区：片区目前建设有杜集经开区管委会、电商产业园，引驻了安上装备、中清环保等企业。规划可利用空间约500亩，主要分布在富强路西侧，布局研发孵化功能，容积率控制在2.0～2.5之间，建成杜集经济开发区的创新极核，片区重点布局科创孵化基地、科技成果转化服务、柔性人才社区以及围绕装备制造、非金属新材料、电气机械等产业的创新服务项目。

东部居住区：片区目前以居住功能为主，是区域内村庄搬迁安置的集中区。规划可利用空间约750亩，容积率控制在2.0～2.5之间，以产城融合为发展目标，在片区内布局居住功能、商业服务功能和公共服务功能，改善人居环境，完善教育、医疗、文化、交通、商业等配套设施。

生态环境准入清单

表 1-1 与《安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单》相符性分析

管控类别

主导

产业

行业类别
备注
符合性

鼓励类

非金属新材料
30 非金属

矿物制品业

301水泥、石灰、石膏制造

3012石灰和石膏制造

本项目属于N7724 危险废物治理不属于鼓励入园项目

302石膏、水泥制品及类似制品制造

3021水泥制品制造

3022砼结构构件制造

3023石棉水泥制品制造

3024轻质建筑材料制造

3029其他水泥类似制品制造

304玻璃制造

3042特种玻璃制造

3049其他玻璃制造

装备制造业

35专用设备

制造业

351采矿、冶金、建筑专用设备制造

3511矿山机械制造

3512石油钻采专用设备制造

3513深海石油钻探设备制造

3514建筑工程用机械制造

3515建筑材料生产专用机械制造

3516冶金专用设备制造

3517隧道施工专用机械制造

352化工、木材、非金属加工专用设备制造

3521炼油、化工生产专用设备制造

3522橡胶加工专用设备制造

3523塑料加工专用设备制造

3524木竹材加工机械制造

3525模具制造

3529其他非金属加工专用设备制造 

356 电子和电工机械专用设备制造

3561电工机械专用设备制造

3562半导体器件专用设备制造

3563电子元器件与机电组件设备制造

3569其他电子专用设备制造

电气机械制造

38电气机械和器材制造业

382输配电及控制设备制造 

3821变压器、整流器和电感器制造

3822电容器及其配套设备制造

3823配电开关控制设备制造

3824电力电子元器件制造

3825光伏设备及元器件制造

3829其他输配电及控制设备制造

383电线、电缆、光缆及

电工器材制造

3831电线、电缆制造

3832光纤制造

3833光缆制造

3834绝缘制品制造

3839其他电工器材制造

384电池制造

3841锂离子电池制造

3842镍氢电池制造

3844锌锰电池制造

3849其他电池制造

限制类

①《淮北市危险化学品禁止、限制和控制性目录》附件2“淮北市限制和控制生产的危险化学品目录（试行）”所列危险化学品，主要原因是涉及高风险工艺，包括：光气化、氟化工艺、氯化工艺、过氧化工艺、重氮化工艺、硝化工艺、与高毒高残留化学品、有机硫、磷、氟、氯、溴、碘化物、含大部分易制爆化学品和高安全风险、高生态环境风险的化学品；

②限制现有与主导产业不符的且污染物排放量大的企业新增产能。

③严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的意见，并按照规定办理相关手续；

④两高行业需满足《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境防控的指导意见》、《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》等两高文件要求，且不得新增区域污染物排放总量，远期根据区域环境质量现状，确保区域环境质量有所改善，且经过充分的环境影响论证；

⑤2018~2022年淮北市PM2.5、O3持续不达标，在环境质量持续改善前，限制高污染高排放项目引入。

⑥针对电池行业含氟废水进入开发区污水处理厂前需要达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类要求。
本项目属于N7724 危险废物治理，不属于限制发展项目
禁止类

①禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《安徽省淮河流域水污染防治条例》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备；

②禁止新建、扩建不符合法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；

③禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；

④禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目；

⑤禁止新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能；

⑥禁止新建《淮北市危险化学品禁止、限制和控制性目录》在附件1“淮北市禁止生产的危险化学品目录（试行）”所列危险化学品，主要包括了剧毒化学品、监控化学品以及国家明令淘汰的高毒高残留化学品。

⑦禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

本项目属于N7724 危险废物治理，且项目已经淮北市杜集区工业和信息化局备案，不属于禁止发展项目
本项目属于N7724 危险废物治理，不属于《安徽淮北杜集、经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》主导产业，不在安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单（限制类和禁止类）范围内，与安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划不冲突，符合《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》。

2、与《关于印送<安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见>的函》（淮环函〔2024〕68 号）的相符性分析

本项目与《关于印送<安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见>的函》（淮环函〔2024〕68 号）的相符性分析见下表。
表 1-2 与《关于印送<安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见>的函》相符性分析

序号

园区规划审查意见要求

本项目情况

相符性

1

(一)加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求、“三区三线”等的协调衔接，未纳入城镇开发边界的区域，建议按照自然资源部门管理要求进一步优化。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。

本项目位于开发区范围内，项目属于N7724 危险废物治理，对照“安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单”，不属于园区限制类和禁止类项目，不涉及开发区限制及禁止类产业，选址符合园区布局要求。

符合

2

（二）严守环境质量底线，保护区域生态环境质量。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。开发区应根据受纳水体水环境质量现状及特征因子现状情况，审慎考虑并严格控制涉氟产业发展规模及水污染物排放强度，重金属污染物排放量和水污染物排放强度不得突破现有控制要求。
本项目污染物经处理后达标排放，固废按要求合理处理，本项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙湖污水处理厂接管限值后，进入龙湖污水处理厂进行深度处理，达标后排入龙河，不会突破开发区现有控制要求。
符合

3

（三）优化产业布局，加强生态环境分区管控。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展 负面清单管控要求、区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、环境空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区与周边生态敏感区、地表水、居住区之间的有效隔离和管控，敏感区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区和各类自然保护地的生态环境质量，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。

对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。项目已取得淮北市杜集区工业和信息化局备案（项目代码：2601-340602-07-02-192726），属于允许入园项目。且项目不属于安徽省长江经济带发展负面清单中的项目。

符合

4

（四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。根据开发时序和开发强度要求，进一步优化区域供水、排水、中水回用等规划。按照科学规划、适度超前的原则，结合区域地表水环境质量现状、已批光伏产业、电池行业开发强度等，加快推进开发区含氟废水预处理设施工程，细化园区污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，强化开发区中水回用。落实开发区雨污分流、清污分流，做好初期雨水截污、收集、处理，保障开发区周边受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。

项目排水实行雨污分流制，本项目生活污水经化粪池满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙湖污水处理厂接管限值后，进入龙湖污水处理厂进行深度处理，达标后排入龙河。

符合

5

（五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控要求、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》 生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不应低于国内同行业先进水平。

本项目不属于高耗能、高排放项目，不属于安徽省长江经济带发展负面清单中的项目。

符合

6

（六）提升环境管理水平，加强生态环境风险防控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，完善环境风险防范应急措施，落实应急处理处置方案要求，完善开发区环境风险“三级防控”体系建设要求。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。

本项目按要求制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施等。

符合



	其他符合性分析
	一、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）和《安徽省产业结构调整指导目录》（2007年本），拟建项目不在现行国家及安徽省产业政策中规定的限制类、淘汰类建设项目之列，可视为允许类项目。同时，该项目已取得淮北市杜集区工业和信息化局备案（项目代码：2601-340602-07-02-192726；备案表详见附件2）。因此，拟建项目符合国家和地方的产业政策。
二、环境分区管控相符性

①水环境环境分区管控相符性分析

对照淮北市水环境分区管控图（见附图八），本项目位于工业污染重点管控区。重点管控区要求：“依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及淮北市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据淮北市相关开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《淮北市“十四五”生态环境保护规划》《淮北市“十四五”水生态环境保护专项规划》《淮北市“十四五”节能减排方案》《淮北市水污染防治工作方案》等要求；新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。”。
项目所在区域地表水环境水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本项目废水经预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙湖污水处理厂接管限值后，进入龙湖污水处理厂进行深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入龙河。综上，该项目对周围水环境影响较小，不会突破水环境质量底线。符合水环境质量底线及环境分区管控要求。
②大气环境分区管控相符性分析
对照淮北市大气环境分区管控图（见附图九），本项目位于高排放重点管控区。大气环境重点管控区要求：“落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《淮北市“十四五”节能减排实施方案》要求；严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。”

根据《2024年淮北市生态环境质量公报》，该项目区六项污染中Pm2.5和O3不达标，则该项目区为城市环境质量不达标区。
本项目废气污染物能够实现达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响，项目的建设不会降低区域大气环境质量功能，因此项目的建设能够满足区域大气环境质量底线要求。淮北市上年度为大气质量不达标区域，本项目大气污染物VOCs新增排放量指标需实行区域“倍量替代”。符合大气环境质量底线及环境分区管控要求。

③土壤环境风险防控分区管控相符性分析
对照淮北市土壤环境风险分区防控图（见附图十），项目位于一般管控区。一般管控区要求：“依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《淮北市“十四五”土壤（地下水）和农村生态环境保护规划》等要求对一般管控区实施管控。”

本项目建设不占用永久基本农田；项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生明显影响。符合土壤环境质量底线及环境分区管控要求。
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图 1.1 本项目与“三线一单”位置关系图

综上，本项目建设符合生态环境分区管控的相关要求。

三、选址环境合理性分析

本项目位于安徽淮北杜集经济开发区紫藤北路北侧的吉祥科教公司院内，拟建厂址位于吉祥科教厂区的西南部，现为空地，北侧为吉祥科教的一栋生产车间。吉祥科教公司南侧邻紫藤北路，西侧为皖矿机电，东侧为北京中科、北侧为金达节能。对照《安徽淮北杜集经济技术开发区总体规划》（2007-2020年）可知该处土地用途为工业用地，项目区周围无制约本项目发展因素，本项目与周围环境相容，项目选址合理。
项目周边环境状况图见附图2，杜集经济开发区总体规划图见附图3。
四、与其他相关政策符合性分析

1、与安徽省人民政府《关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政〔2024〕36号）

表1-4   与皖政〔2024〕36号文件相符性分析
序号
内容
本项目情况
结论
二、优化调整产业结构布局

1
（三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产

本项目属于N7724 危险废物治理，不属于高耗能、高排放、低水平项目
符合
2
（四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中淘汰和限制类
符合
3
（五）开展传统产业集群排查整治。中小型传统制造企业集中的涉气产业集群要制定发展规划。开展石灰岩、陶瓷等涉气产业集群排查及分类治理，“一群一策”制定整治提升方案，实施拉单挂账式管理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。高水平打造皖北等承接产业转移集聚区，持续加强产业集群环境治理。结合“绿岛”项目等因地制宜建设集中供热中心、集中涂装中心、有机溶剂集中回收中心、活性炭再生中心；推进建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs治理设施。

拟建项目污染物均配套污染物治理处理设施处理达标后排放
三、加快能源结构绿色低碳转型

1
（七）加快推广使用清洁能源。深入实施风电光伏发电装机倍增工程，提高电能占终端能源消费比重。到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%以上，电能占终端能源消费比重达到30%左右。加快推进天然气入皖管道建设，提升城镇燃气管网覆盖率，增强天然气供应能力，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求

本项目使用清洁能源电
2
（十）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。

本项目使用清洁能源电
2、与《安徽省生态环境厅关于强化2024-2025秋冬季大气污染防治攻坚工作的通知》相符性分析见下表1-7。

表1-5与《安徽省生态环境厅关于强化2024-2025秋冬季大气污染防治攻坚工作的通知》符合性分析

文件内容

拟建项目建设内容

相符性

加强挥发性有机物管控。积极督促指导VOCs年排放量1吨及以上企业对照挥发性有机物综合治理“一企一策”方案，对原辅材料替代、过程控制、末端治理及环境监管等环节逐一梳理，及时排查整治跑冒滴漏问题。着重对有机液体储罐、物料装卸、敞开液面、旁路、泄露检测等问题推进治理，更新排查台账实现涉VOCs企业全覆盖。积极推进吸附剂、活性炭更换智能化全程管理，定期更换。2025年3月底前完成高效低泄漏呼吸阀全接液浮盘等改造工作。
本项目VOCs年排放量低于1吨，积极推进活性炭更换全程管理，定期更换。
符合

加强各类扬尘精细化管控。建筑施工严格执行“六个百分百”，持续强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口等重要路段洒扫保洁力度积极借鉴江苏南京等地经验做法，在有条件的施工项目推广高杆喷淋、“天幕”系统等设备，推广新能源混凝土搅拌车和工程机械，进一步减少废气排放。
本项目施工期仅设备安装与调试
符合
与《危险废物收集贮存运输技术规范》相符性分析

表1-6  与《危险废物收集贮存运输技术规范》相符性分析

危险废物收集运输技术规范

本项目建设内容

相符性

从事危险废物收集、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、运输危险废物时，应根据危险废物收集、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。

本项目将按规范要求申请危险废物经营许可证。在收集、运输危险废物时，根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。

符合

危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

本项目危险废物转移过程按《危险废物转移管理办法》执行。

符合

危险废物收集、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

本项目将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

符合

危险废物收集、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

本项目将参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》编制应急预案。针对危险废物收集、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

符合

危险废物收集、运输过程中一旦发生意外事故，收集、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50 号）要求进行报告。（2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

本目发生意外事故时公司将根据风险程度采取如下措施：（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》要求进行报告。（2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

符合

危险废物收集、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。

本项目按腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性对收运的危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

符合

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

本项目将制定详细的操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

符合

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

本项目危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备。

符合

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

本项目在危险废物的收集和转运过程中，将采取相应的安全防护和污染防治措施。

符合

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

（6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

本项目根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装符合如下要求：

（1）包装材质要与危险废物相容。（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不混合包装。（3）危险废物包装能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。（4）包装好的危险废物设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后按危险废物进行管理和处置。（6）危险废物根据GB12463的有关要求进行运输包装。

符合

危险废物的收集作业应满足如下要求：

（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

（4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

本项目根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界限标志和警示牌；作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；危险废物收集参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

符合

收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时，但正式运输前应按本标准要求进行包装。

本项目收集的危险废物均是产生单位采用专用容器盛装好的危险废物，不收集不具备运输包装条件的危险废物。

符合

危险废物设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和 GBZ2的有关要求。

本项目选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。

符合

危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区，每个区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目主要收集危险固废，按类别采用隔离的方式进行分区，按要求设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

符合

易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

项目区内设置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

符合

危险废物单位应建立危险废物的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。

本项目运营后将按要求建立危险废物的台帐制度，危险废物出入库交接记录均符合相关要求。

符合

危险废物设施应根据的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

项目根据的废物种类和特性按照GB1276设置标志。

符合

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

本项目将按照许可证的经营范围，委托有危险货物运输资质的单位组织实施危险废物运输。

符合

危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

（1）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

（2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

（3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

本项目危险废物运输时的中转、装卸过程中，卸载区的工作人员熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；卸载区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区设置隔离设施，装卸区设置导流沟、收集井和缓冲罐。

符合

4、与《危险废物规范化管理指标体系》相符性分析

 表 1-7 与《危险废物规范化管理指标体系》相符性分析一览表
内容要求
本项目情况
相符性
从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动本项目属于新建项目，后期申办危的单位，依法申请领取了危险废物经营许可证 险废物经营许可证
本项目已取得危险废物经营许可证
符合
领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的危险废物在 90 个工作日内提供或者委托给处置单位处置。（仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位）
企业已签订危险废物处置合同，该公司已取得危废经营许可证
符合
按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动
严格按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存经营活动。
符合
险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志
吨袋、包装桶上张贴危废识别标志
符合
收集、贮存、运输、利用、处置危险废物设施和场所，必须设置危险废物识别标志
收集、贮存危险废物的设施和场所，均设置危险废物识别标志。
符合
危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施
严格按要求制定危险废物管理计划
符合
报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报
严格按照报告表中内容建设，如发生重大变动，需重新申报。
符合
如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料
严格执行此项内容
符合
申报事项有重大改变的，应当及时申报
项目批复后，如发生重大变更，需重新履行环评手续
符合
按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中接受单位栏目，并加盖公章
严格执行此项内容
符合
转移联单保存齐全，并与危险废物经营情况记录簿同期保存
严格执行此项内容
符合
需转移给外单位利用或处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动
企业已签订危险废物处置合同，该公司已取得危废经营许可证
符合
参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告2007年第48号）制定了意外事故的防范措施和应急预案；向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备
按照要求编制意外事故的防范措施和应急预案并备案
符合
按照预案要求每年组织应急演练
严格按照预案要求每年组织应急演练。
符合
贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经相应环保部门批准
本项目危废最大贮存时间不超过一年
符合
分类收集、贮存危险废物，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损
本项目收集的危废在场内根据危险性质进行分区暂存，未经安全性处置的危险废物不允许进场，并确保危废包装材料完好无损
符合
未将危险废物混入非危险废物中贮存
项目建成后，严格执行此项内容，危险废物不在非危险废物中贮存
符合
危险废物（医疗废物除外）入厂时进行特性分析
本项目为危废收集、贮存、专用项目，进场按要求进行特性分析
符合
定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护
项目建成后定期对相关设施进行检查和维护，保证各项设备运行正常
符合
按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员、技术人员进行培训
将严格执行此项内容
符合
参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项
将严格执行此项内容
符合
按照危险废物经营许可证及环保部门的要求，定期报告危险废物经营活动情况
将严格执行此项内容
符合
将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存
将严格执行此项内容
符合
5、与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号）相符性分析

表1-8  与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

序号

淮环〔2022〕1号

本项目情况

符合性
1.深入打好蓝天碧水净土保卫战

1

协同推进，持续改善环境空气质量。以降低Pm2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染的协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善

本项目废气采取可行治理技术，治理后污染物均能达标排放

符合
2

推进移动源污染防治。推进重型柴油车远程排放在线监管，基本消除柴油货车和工程机械冒黑烟现象，基本完成非道路移动机械编码登记和上牌，推广使用新能源和清洁能源非道路移动机械

本项目运输使用清洁运输方式车辆比例达60%。且生产区内使用车辆均符合《非道路移动机械管控要求》

符合
3

强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制

本项目施工期仅设备安装、调试，无扬尘产生
符合
2.完善环境风险防控管理体系

1

推进风险全过程监管。强化企业环境风险主体责任，督促企业开展环境风险隐患排查并建立档案。抓好重点行业企业和重点区域的环境风险评估工作，实施环境风险分级管理，持续推进企业、园区、行政区域的三级防控体系

本项目将加强生产区内的环境风险防范措施，并与杜集经济开发区突发环境风险应急预案联动

符合
2

强化应急防范处置能力。加强环境风险信息化管理，完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，健全应急指挥决策支持系统，提升环境应急信息化水平

本项目进一步完善环境应急能力及环境应急预案等数据库，且加强生产区内的环境风险防范措施，并与杜集经济开发区的突发环境风险应急预案联动

符合
3.加强风险源管理和重点行业风险防控

1

加强环境风险源管理。加强环境风险源分类管控，重点加强危险化学品、危险废物、含重金属、放射源等环境风险源监控

本项目设置符合要求的危化品库和危险废物贮存库，并设置危废转移联单，加强建设单位与危废处置单位之间的管控，降低环境风险

符合
2

防控重点行业环境风险。加强对危废处置企业环境风险管控，强化贮存、运输、处置的环境监管

本项目不属石油、化工等防控重点行业，项目设置符合要求的危化品仓库和危险废物暂存区，并设置危废转移联单，加强与危废处置单位之间的管控，降低环境风险

符合
4.强化固体废物安全处理处置

1

推进工业固废资源化利用。大力推进重点工业企业清洁生产，通过技术改造、降低能耗和原材料消耗，从生产工艺、装备、资源和能源使用角度提出清洁生产方案，实现工业固体废物的减量

本项目生产工艺采用先进的生产工艺、装备、资源和能源进行清洁生产，可有效减少固体废物的产生量

符合
2

加强危险废物安全处置。加快实施危险废物处置工程，提升危险废物安全处置能力。实施危险废物转移联单管理，采取密封、防水等措施防止收集运输过程造成环境污染

本项目产生的危险废物暂存于符合要求的危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位处置，杜绝危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾。设置危废管理台账及危废转移联单防范环境污染风险

符合
3

加强生活垃圾综合处理。深入实施城市生活垃圾分类，提高垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，积极创建“无废城市”

本项目生活垃圾经生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理，只在厂内暂存

符合
6、与淮北市人民政府办公室《关于印发淮北市空气质量提升攻坚行动方案的通知》（淮政办秘〔2024〕8号，2024年2月12日）通知相符性分析
表1-9  与《关于印发淮北市空气质量提升攻坚行动方案的通知》相符性分析

序号

内容
本项目情况

符合性
（一）开展产业绿色发展提升行动

1
坚决遏制“两高”项目盲目发展。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，采用清洁运输方式运输。严格火电、焦化行业监管，对火电、焦化、建材、水泥、化工、陶瓷等项目，实施清单管理、动态监控，严格落实省地方污染物排放标准和绩效分级差异管控，实施错峰生产和重污染天气应急管理措施；新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。

本项目不属于高耗能、高排放项目；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中淘汰和限制类
符合

2
2.加快传统产业改造提升。加快退出重点行业落后产能，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。全面推进众城水泥、临涣焦化等重点行业企业及燃煤锅炉超低排放改造，加大氨排放管控。加快推进建成区重污染企业搬迁改造，持续加强砖瓦、陶瓷、石灰、高岭土、玻璃等涉工业炉窑行业环境治理，扎实推进砖瓦企业转型发展三年提升行动。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中淘汰和限制类；不涉及砖瓦、陶瓷、石灰、高岭土、玻璃等工业炉窑
符合

3
3.强化“散乱污”企业综合整治。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材（石料）加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑、散状物料堆场等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，建立动态管理台账，明确时限、责任、措施，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中淘汰和限制类，项目位于工业园区内，不属于“散乱污”企业

符合

（三）开展交通运输优化提升行动。

1
深入推进柴油货车专项整治。落实淮北市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰和奖补方案，以国三及以下排放标准的营运柴油货车为重点，通过以奖代补等方式，加快推进提前淘汰高污染老旧机动车。到2025年全面限行国三柴油货车，基本淘汰国三柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。开展国四、国五柴油车辆尾气深度治理。

本项目运输使用清洁运输方式车辆比例达60%。且厂区内使用车辆均符合《非道路移动机械管控要求》
符合

（四）开展面源污染减排提升行动。

2
（五）开展减污协同增效提升行动。

16.强化挥发性有机物深度治理。推动落实重点行业企业“一企一案”，坚持“源头替代、综合治理、总量削减”原则大力推动家具制造、板材加工、化工等涉挥发性有机物工业源重点行业全过程治理。实施低挥发性有机物含量原辅材料和产品源头替代工程，强化包装印刷、工业涂装、油品储运销等行业挥发性有机物收集效率，淘汰低效治理设施。持续开展挥发性有机物无组织排放问题排查整治。

本项目挥发性有机物集中收集处理后达标排放
符合

7、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

拟建项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。拟建项目与之相符性对照情况如下表：

表1-10  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》

相符性分析

序号

文件内容

拟建项目建设内容

符合性

三、末端治理与综合利用

对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

本项目有机废气采用活性炭吸附装置；废气处理后达标排放
符合

对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行处置。

符合

四、运行与监测

企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

企业拟建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度

符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况及由来

安徽淮瑞环保科技有限公司在安徽省淮北市杜集经济开发区紫藤北路北侧，租用杜集经济开发区内吉祥科教公司的新建厂房、办公用房及场地建设工业“绿岛”环保配套项目，2024年4月23日《安徽淮瑞环保科技有限公司工业“绿岛”环保配套项目报告表》取得淮北市杜集区生态环境分局的批复。2025年5月安徽淮瑞环保科技有限公司“工业“绿岛”环保配套项目”通过项目竣工环境保护（阶段性）验收（年收集转运危险废物7850吨）。

为满足市场需求，安徽淮瑞环保科技有限公司拟在现有厂区内投资300万元建设《工业“绿岛”环保配套技术改造项目》。该项目已于2026年1月9日经淮北市杜集区工业和信息化局备案（项目代码：2601-340602-07-02-192726）。
2、项目环评管理类别
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院682号令)中有关规定，安徽淮瑞环保科技有限公司委托（委托书详见附件1）我公司对该项目进行的环评工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（部令16号），拟建项目属于“四十七、生态保护和环境治理业  101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置”、“其他”，属于应当编制环境影响报告表。我公司在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，在此基础上，编制了《安徽淮瑞环保科技有限公司工业“绿岛”环保配套技术改造项目环境影响报告表》，呈报生态环境主管部门审批。

3、项目排污许可管理类别

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“四十五、生态保护和环境治理业 77.103.环境治理业772”中“ 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置、（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的”，排污许可管理类别为“重点管理”。
4、项目建设内容及生产规模
（1）项目基本情况

项目名称：工业“绿岛”环保配套技术改造项目；

建设性质：改扩建；

建设地点：安徽省淮北市杜集经济开发区紫藤北路北侧；

建设规模：涉及工序为收集、贮存、转运（不涉及处置工序）。改建完成后危废收集类别由现有的15类、236小类，提升为29类、394 小类，具体危废类别为 HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW26、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50，危险废物一次最大暂存量由现有的560t提升至690t，年收集贮存转运量由现有的8000吨提升到10000吨。最终危险废物收集种类及中转量以主管部门核发的危险废物收集、贮存、转运经营许可证为准。

经营范围：废矿物油与含矿物油废物HW08经营范围为省内，其他危废类别经营范围限于淮北市范围内工业企业产生且自愿委托的危险废物以及各行政执法部门收缴的危险废物。最终危险废物收集、贮存、转运范围以主管部门核发的危险废物收集、贮存、转运经营许可证为准。严禁收集医疗废物以及有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物。

（2）项目组成
拟建项目具体组成内容详见表2-1。

表2-1  项目工程组成一览表

工程类别

单项工程名称

原环评时

工程内容及规模
改建工程内容及工程规模

改建后
工程内容及工程规模
主体工程（危废库）

1#区

占地面积180m2，暂存区裙脚高度为1.2m，采用隔墙与其他分区隔开，4个40m3的储油罐。

贮存HW08类危险废物。年收集转运量2600吨，厂区内最大量100t。

/
贮存HW08类危险废物。年收集转运量2600吨，厂区内最大量100t。
2#区

占地面积90m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW49类危险废物。

年收集转运量1200吨，厂区内最大量60t。

贮存HW16、HW17类危险废物。

HW16年收集转运量180吨，厂区内最大量15t。

HW17年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。
贮存HW16、HW17类危险废物。

HW16年收集转运量180吨，厂区内最大量15t。

HW17年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。
3#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW06类危险废物。

年收集转运量100吨，厂区内最大量30t。

贮存HW05、HW06类危险废物。

HW05年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW06年收集转运量100吨，厂区内最大量30t。
贮存HW05、HW06类危险废物。

HW05年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW06年收集转运量100吨，厂区内最大量30t。
4#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW09类危险废物。年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

贮存HW09类危险废物。HW09年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

贮存HW09类危险废物。HW09年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

5#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW11类危险废物。
年收集转运量200吨，厂区内最大量30t。

/
贮存HW11类危险废物。
年收集转运量200吨，厂区内最大量30t。
6#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW12类危险废物。

年收集转运量400吨，厂区内最大量40t。

/
贮存HW12类危险废物。

年收集转运量400吨，厂区内最大量40t。
7#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW13类危险废物。

年收集转运量200吨，厂区内最大量30t。

贮存HW13、HW48类危险废物。
HW13年收集转运量200吨，厂区内最大量30t。

HW48年收集转运量100吨，厂区内最大量30t。
贮存HW13、HW48类危险废物。
HW13年收集转运量200吨，厂区内最大量30t。

HW48年收集转运量100吨，厂区内最大量30t。
8#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW17类危险废物。年收集转运量200吨厂区内最大量20t。

贮存HW49类危险废物。

年收集转运量1200吨，厂区内最大量60t。

贮存HW49类危险废物。

年收集转运量1200吨，厂区内最大量60t。
9#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW18类危险废物。

年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

贮存HW18、HW22类危险废物，
HW18年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

HW22年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。
贮存HW18、HW22类危险废物，
HW18年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

HW22年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。
10#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW29类危险废物。
年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

贮存HW31、HW34类危险废物。HW31年收集转运量1600吨，厂区内最大量80t。

HW34年收集转运量150吨，厂区内最大量20t。
贮存HW31、HW34类危险废物。
HW31年收集转运量1600吨，厂区内最大量80t。

HW34年收集转运量150吨，厂区内最大量20t。
11#区

占地面积90m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开贮存HW31类危险废物。。

年收集转运量1600吨，厂区内最大量80t。

贮存HW23、HW26、HW29类危险废物。
HW23年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW26年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW29年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。
贮存HW23、HW26、HW29类危险废物。
HW23年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW26年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW29年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

12#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW34类危险废物。

年收集转运量150吨，厂区内最大量20t。

贮存HW02、HW03、HW04类危险废物。

HW02年收集转运量180吨，厂区内最大量10t。

HW03年收集转运量180吨，厂区内最大量10t。

HW04年收集转运量180吨，厂区内最大量10t。
贮存HW02、HW03、HW04类危险废物。

HW02年收集转运量180吨，厂区内最大量10t。

HW03年收集转运量180吨，厂区内最大量10t。

HW04年收集转运量180吨，厂区内最大量10t。
13#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW35类危险废物。年收集转运量150吨，厂区内最大量20t。

/
贮存HW35类危险废物。年收集转运量150吨，厂区内最大量20t。
14#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW36类危险废物。

年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

贮存HW36、HW37、类危险废物。

HW36年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

HW37年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。
贮存HW36、HW37、类危险废物。

HW36年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

HW37年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

15#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW45类危险废物。

年收集转运量200吨厂区内最大量20t。

贮存HW45、HW46类危险废物。
HW45年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

HW46年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。
贮存HW45、HW46类危险废物。
HW45年收集转运量200吨，厂区内最大量20t。

HW46年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

16#区

占地面积60m2，暂存区裙脚高度为1000mm，采用隔墙与其他分区隔开。

贮存HW50类危险废物。

年收集转运量200吨厂区内最大量30t。

贮存HW39、HW40、HW50类危险废物。HW39年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW40年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW50年收集转运量200吨，厂区内最大量30t。
贮存HW39、HW40、HW50类危险废物。HW39年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW40年收集转运量100吨，厂区内最大量5t。

HW50年收集转运量200吨，厂区内最大量30t。

装卸区

厂房内的物料装卸料区，占地面积300m2
厂房内的物料装卸料区，占地面积200m2
厂房内的物料装卸料区，占地面积200m2
辅助工程

办公区
建筑面积60平方米，租用现有厂区内办公室。

建筑面积150平方米，租用现有厂区内办公室。
建筑面积150平方米，租用现有厂区内办公室。

地磅

仓库门口新建一座100t的地磅

/
仓库门口一座100t的地磅
储运工程

运输

收集的危险废物通过公路运输方式运输至项目内，在项目内用叉车搬运至仓库，项目内的危险废物暂存至一定规模后即通过公路运输转运至下一级综合利用或处置单位，运输过程委托有危险货物运输资质的单位进行运输

/
收集的危险废物通过公路运输方式运输至项目内，在项目内用叉车搬运至仓库，项目内的危险废物暂存至一定规模后即通过公路运输转运至下一级综合利用或处置单位，运输过程委托有危险货物运输资质的单位进行运输
贮存

收集的危险废物分类贮存在项目危废库内

依托现有场地进一步分区贮存
收集的危险废物分类贮存在项目危废库内
公用工程

供水

依托杜集经济开发区供水管网供水

/
依托杜集经济开发区供水管网供水
排水

本项目雨污分流，无生产性废水外排，生活污水经租赁厂区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及龙湖污水处理厂接管限值后接管杜集经济开发区污水管网后进入龙湖污水处理厂进行深度处理后排放至龙河。

/
本项目雨污分流，无生产性废水外排，生活污水经租赁厂区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及龙湖污水处理厂接管限值后接管杜集经济开发区污水管网后进入龙湖污水处理厂进行深度处理后排放至龙河。
供电

由开发区供电管网供电。

/
由开发区供电管网供电。
消防

项目室外消防用水量为30L/S，室内消防用水量为15L/S。主车间等单体室内按间距不大于30m设置室内消火栓，室外以间距不大于120m设置室外消火栓

/
项目室外消防用水量为30L/S，室内消防用水量为15L/S。主车间等单体室内按间距不大于30m设置室内消火栓，室外以间距不大于120m设置室外消火栓
环保工程

废水

本项目雨污分流，无生产性废水外排，生活污水经租赁厂区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及龙湖污水处理厂接管限值后接管杜集经济开发区污水管网后进入龙湖污水处理厂进行深度处理后排放至龙河。
/
本项目雨污分流，无生产性废水外排，生活污水经租赁厂区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及龙湖污水处理厂接管限值后接管杜集经济开发区污水管网后进入龙湖污水处理厂进行深度处理后排放至龙河。
废气

危废库采取全封闭设计。危废库配套建设引风系统，抽出的废气引入一套“二级活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。
危废库采取全封闭设计。危废库配套建设引风系统，抽出的废气引入一套“二级活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。酸性气体收集+“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。
危废库采取全封闭设计。危废库配套建设引风系统，抽出的废气引入一套“二级活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。酸性气体收集+“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。
噪声

噪声源由厂房隔声，风机加装隔声罩

/
噪声源由厂房隔声，风机加装隔声罩
固废

生活垃圾由环卫部门统一清运；企业自产的危废，分类收集称重暂存于厂区相应类别的危废贮存区

/
生活垃圾由环卫部门统一清运；企业自产的危废，分类收集称重暂存于厂区相应类别的危废贮存区
导流沟
在各暂存区内四周设置导流沟（深度和宽度均为0.1m），导流沟与收集井联通，导流沟进行防腐、防渗处理
/
在各暂存区内四周设置导流沟（深度和宽度均为0.1m），导流沟与收集井联通，导流沟进行防腐、防渗处理
收集井

在每个危险废物贮存分区内各设置1个收集井，在装卸区设置1个收集井，单个收集井容积均为0.15m3（0.5m×0.5m×0.6m），井壁四周及井底进行防腐、防渗处理

/
在每个危险废物贮存分区内各设置1个收集井，在装卸区设置1个收集井，单个收集井容积均为0.15m3（0.5m×0.5m×0.6m），井壁四周及井底进行防腐、防渗处理
防渗

危废暂存区地面、裙脚、收集井、导流沟、事故水池采取防渗防腐措施，各贮存间裙脚高度为200mm，底板利用现有水泥地面基础（素土+碎石+混凝土结构），防渗层由下至上依次采用2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土防渗

/
危废暂存区地面、裙脚、收集井、导流沟、事故水池采取防渗防腐措施，各贮存间裙脚高度为200mm，底板利用现有水泥地面基础（素土+碎石+混凝土结构），防渗层由下至上依次采用2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土防渗
防腐

危废库地面、裙脚、收集井、导流沟、事故水池结构采用防腐卷材做防腐层，防腐等级达到户内防强腐蚀型：F2

/
危废库地面、裙脚、收集井、导流沟、事故水池结构采用防腐卷材做防腐层，防腐等级达到户内防强腐蚀型：F2
环境风险

配备应急物资、开展应急培训、应急演练，设置有效容积为150m3的事故应急池。

/
配备应急物资、开展应急培训、应急演练，设置有效容积为150m3的事故应急池。
（3）收集、贮存、转运方案
项目收集、贮存、转运方案详见表2-2。
表2-2   项目收集转运方案一览表

序号

危废类别
物态

储存方式

年收集转运量（吨）

一次最大贮存量（吨）
周转周期
现有危险废物收集、贮存、转运
1
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物
液态
密闭吨桶或200L的密闭塑料桶储存
100

30
20天
2
HW08 废矿物油与含矿物油废物
液态、固态

储存在4个40m3的储油罐内、吨袋贮存
2600

100
20天
3
HW09 油/水、烃/水混合物或者乳化液
液态

密闭吨桶或200L的密闭塑料桶储存

200

20
20天
4
HW11 精（蒸）馏残渣
固态

吨袋贮存

200

30
20天
5
HW12 染料、涂料废物

固态

吨袋贮存

液态，密闭吨桶或200L的密闭塑料桶储存

400

40

20天

6
HW13 有机树脂类废物

固态

吨袋贮存

200

30

20天

7
HW17表面处理废物

固态

吨袋贮存

200

20

20天

8
HW18 焚烧处置残渣

固态

吨袋贮存

200

20

20天

9
HW29含汞废物

固态

吨袋贮存

200

20

20天

10
HW31含铅废物

固态

塑料托盘堆存

1600

50

20天

11
HW34 废酸

液态

200L的密

150

20

20天

12
HW35 废碱

液态

200L的密闭塑料桶储存

150

20

20天

13
HW36 石棉废物

固态

吨袋贮存

200

20

20天

14
HW45含有机卤化物废物

固态

吨袋贮存

200

20

20天

15
HW49其他废物

固态、液态

吨袋贮存、

密闭吨桶或200L的密闭塑料桶储存

1200

60

20天

16
HW50废催化剂

固态

吨袋贮存

200

30

20天

小计
8000

530
/

拟新增危险废物收集、贮存、转运
1
HW02 医药废物
固态

吨袋贮存
200

10
20天
2
HW03 废药物、药品
固态

吨袋贮存
200

10
20天
3
HW04 农药废物
固态

吨袋贮存
200

10
20天
4
HW05 木材防腐剂废物
固态

吨袋贮存
200

10
20天
5
HW16 感光材料废物
固态

吨袋贮存
200

15
20天
6
HW22 含铜废物
固态

吨袋贮存
150

10
20天
7
HW23 含锌废物
固态

吨袋贮存
150

10
20天
8
HW26 含镉废物
固态

吨袋贮存
100

5
20天
9
HW37 有机磷化合物废物
固态

吨袋贮存
100

5
20天
10
HW39 含酚废物
固态

吨袋贮存
100

5
20天
11
HW40 含醚废物
固态

吨袋贮存
100

5
20天
12
HW46 含镍废物
固态

吨袋贮存
100

5
20天
13
HW48 有色金属采选和冶炼废物
固态

吨袋贮存
200

30
20天
小计
2000
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表 2-3 项目收集的危险废物种类和特性一览表

废物类别
行业来源
废物代码
危 险 废 物
危险特性
备注

序号
HW02

医药废物

化学药品原料药制造

271-001-02

化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物

T

新增

1
271-002-02

化学合成原料药生产过程中产生的废母液及反应基废物

T

新增
2
271-003-02

化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质

T

新增
3
271-004-02

化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂

T

新增
4
271-005-02

化学合成原料药及中间体生产过程中的废弃的产品及中间体

T

新增
5
272-001-02

化学药品制剂生产过程中原料药提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应残余物

T

新增
6
272-003-02

化学药品制剂生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂

T

新增
7
272-005-02

化学药品制剂生产过程中产生的废弃的产品及原料药

T

新增
8
兽用药品制造

275-001-02

使用砷或者有机砷化合物生产兽药过程中产生的废水处理污泥

T

新增
9
275-002-02

使用砷或者有机砷化合物生产兽药过程中产生的蒸馏残余物

T

新增
10
275-003-02

使用砷或者有机砷化合物生产兽药过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂

T

新增
11
275-004-02

其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物

T

新增
12
275-005-02

其他兽药生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂

T

新增
13
275-006-02

兽药生产过程中产生的废母液、反应基和培养基废物

T

新增
14
275-008-02

兽药生产过程中产生的废弃的产品及原料药

T

新增
15
生物药品制品制造

276-001-02

利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的蒸馏及反应残余物

T

新增
16
276-002-02

利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物（不包括利用生物技术合成他汀类降脂药物、降糖类药物）过程中产生的废母液、反应基和培养基废物

T

新增
17
276-003-02

利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物（不包括利用生物技术合成他汀类降脂药物、降糖类药物）过程中产生的废脱色过滤介质

T

新增
18
276-004-02

利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废吸附剂

T

新增
19
276-005-02

利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物及中间体过程中产生的废弃的产品、原料药和中间体

T

新增
20
HW03

废药物、药品

非特定行业

900-002-03

销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药

T

新增
21
HW04

农药废物

农药制造

263-001-04

氯丹生产过程中六氯环戊二烯过滤产生的残余物，及氯化反应器真空汽提产生的废物

T

新增
22
263-002-04

乙拌磷生产过程中甲苯回收工艺产生的蒸馏残渣

T

新增
23
263-003-04

甲拌磷生产过程中二乙基二硫代磷酸过滤产生的残余物

T

新增
24
263-004-04

2,4,5-三氯苯氧乙酸生产过程中四氯苯蒸馏产生的重馏分及蒸馏残余物

T

新增
25
263-005-04

2,4-二氯苯氧乙酸生产过程中苯酚氯化工段产生的含2,6-二氯苯酚精馏残渣

T

新增
26
263-006-04

乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类生产过程中产生的过滤、蒸发和离心分离残余物及废水处理污泥，产品研磨和包装工序集（除）尘装置收集的粉尘和地面清扫废物

T

新增
27
263-007-04

溴甲烷生产过程中产生的废吸附剂、反应器产生的蒸馏残液和废水分离器产生的废物

T

新增
28
263-008-04

其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物（不包括赤霉酸发酵滤渣）
T

新增
29
263-009-04

农药生产过程中产生的废母液、反应罐及容器清洗废液

T

新增
30
263-010-04

农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂

T

新增
31
263-011-04

农药生产过程中产生的废水处理污泥（不包括赤霉酸生产废水生化处理污泥）和蒸发处理残渣（液）

T

新增
32
263-012-04

农药生产、配制过程中产生的过期原料和废弃产品

T

新增
33
非特定行业

900-003-04

销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或者含有农药残余物的包装物

T

新增
34
HW05

木材防腐剂废物

木材加工

201-001-05

使用五氯酚进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥，以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片

T

新增
35
201-002-05

使用杂酚油进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥，以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片

T

新增
36
201-003-05

使用含砷、铬等无机防腐剂进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥，以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片

T

新增
37
专用化学产品制造

266-001-05

木材防腐化学品生产过程中产生的反应残余物、废过滤介质及吸附剂

T

新增
38
266-002-05

木材防腐化学品生产过程中产生的废水处理污泥

T

新增
39
266-003-05

木材防腐化学品生产、配制过程中产生的过期原料和废弃产品

T

新增
40
非特定行业

900-004-05

销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的木材防腐化学药品

T

新增
41
HW06

废有机溶剂与含有机溶剂废物

非特定行业

900-401-06

工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、 1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂

T，I

新增
42
900-402-06

工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂

T，I，R

新增
43
900-404-06

工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂

T，I，R

现有

44
900-405-06

900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质

T，I，R

现有
45
900-407-06

900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣

T，I，R

现有
46
900-409-06

900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）

T

现有
47
电子元件及专用材料制造

398-001-08

锂电池隔膜生产过程中产生的废白油

T

现有
48
橡胶制品业

291-001-08

橡胶生产过程中产生的废溶剂油

T，I

现有
49
非特定行业

900-199-08

内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥

T，I

现有
50
900-200-08

珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥

T，I

现有
51
900-201-08

清洗金属零部件过程中产生的废弃的煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油

T，I

现有
52
900-203-08

使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油

T

现有
53
HW08

废矿物油与含矿物油废物

非特定行业

900-204-08
使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油
T
现有
54
900-205-08
镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油
T
现有
55
900-209-08

金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油

T，I

现有
56
900-210-08

含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）

T，I

现有
57
900-213-08

废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质

T，I

现有
58
900-214-08

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

T，I

现有
59
900-215-08

废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣

T，I

现有
60
900-216-08

使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油

T，I

现有
61
900-217-08

使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油

T，I

现有
62
900-218-08

液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油

T，I

现有
63
900-219-08

冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油

T，I

现有
64
900-220-08

变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油

T，I

现有
65
900-221-08

废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥

T，I

现有
66
900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物

T，I

现有
67
HW09

油/水、烃/水混合物或者乳化液

非特定行业

900-005-09

水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/ 水、烃/水混合物或者乳化液

T

现有
68
900-006-09

使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液

T

现有
69
900-007-09

其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液

T

现有
70
煤炭加工

252-001-11

炼焦过程中蒸氨塔残渣和洗油再生残渣

T

现有
71
252-002-11

煤气净化过程氨水分离设施底部的废焦油和焦油渣

T

现有
72
252-003-11

炼焦副产品回收过程中萘精制产生的残渣

T

现有
73
252-004-11

炼焦过程中焦油储存设施中的焦油渣

T

现有
74
252-005-11

煤焦油加工过程中焦油储存设施中的焦油渣

T

现有
75
252-007-11

炼焦及煤焦油加工过程中的废水池残渣

T

现有
76
252-009-11

轻油回收过程中的废水池残渣

T

现有
77
252-010-11

炼焦、煤焦油加工和苯精制过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）

T

现有
78
252-011-11

焦炭生产过程中硫铵工段煤气除酸净化产生的酸焦油

T

现有
79
252-012-11

焦化粗苯酸洗法精制过程产生的酸焦油及其他精制过程产生的蒸馏残渣

T

现有
80
252-013-11

焦炭生产过程中产生的脱硫废液

T

现有
81
252-016-11

煤沥青改质过程中产生的闪蒸油

T

现有
82
252-017-11

固定床气化技术生产化工合成原料气、燃料油合成原料气过程中粗煤气冷凝产生的废焦油和焦油渣

T

现有
83
燃气生产和供应业

451-001-11

煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣

T

现有
84
451-002-11

固定床气化技术制煤气过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）

T

现有
85
451-003-11

煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油

T

现有
86
基础化学原料制造

261-007-11

乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏残渣

T

现有
87
261-008-11

乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏次要馏分

T

新增

88
261-009-11

苄基氯生产过程中苄基氯蒸馏产生的蒸馏残渣

T

现有
89
261-010-11

四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣和重馏分

T

现有
90
261-011-11

表氯醇生产过程中精制塔产生的蒸馏残渣

T

现有
91
261-012-11

异丙苯生产过程中精馏塔产生的重馏分

T

现有
92
HW11

精（蒸）馏残渣

基础化学原料制造

261-013-11

萘法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残渣和轻馏分

T

现有
93
261-014-11

邻二甲苯法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残渣和轻馏分

T

现有
94
261-015-11

苯硝化法生产硝基苯过程中产生的蒸馏残渣

T

现有
95
261-016-11

甲苯二异氰酸酯生产过程中产生的蒸馏残渣和离心分离残渣

T

现有
96
261-017-11

1,1,1-三氯乙烷生产过程中产生的蒸馏残渣

T

现有
97
261-018-11

三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程中产生的蒸馏残渣

T

现有
98
261-019-11

苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣

T

现有
99
261-020-11

苯胺生产过程中苯胺萃取工序产生的蒸馏残渣

T

现有
100
261-021-11

二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中干燥塔产生的反应残余物

T

现有
101
261-022-11

二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的轻馏分

T

现有
102
261-023-11

二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的废液

T

现有
103
261-024-11

二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的重馏分

T

现有
104
261-025-11

甲苯二胺光气化法生产甲苯二异氰酸酯过程中溶剂回收塔产生的有机冷凝物

T

新增

105
261-026-11

氯苯、二氯苯生产过程中的蒸馏及分馏残渣

T

新增

106
261-027-11

使用羧酸肼生产1,1-二甲基肼过程中产品分离产生的残渣

T

现有
107
261-028-11

乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产品精制产生的蒸馏残渣

T

现有
108
261-029-11

α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的化学品生产过程中产生的蒸馏残渣

T

现有
109
261-030-11

四氯化碳生产过程中的重馏分

T

新增

110
261-031-11

二氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分

T

新增

111
261-032-11

氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分

T

现有
112
261-033-11

1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸汽汽提塔产生的残余物

T

新增

113
HW11

精（蒸）馏残渣

基础化学原料制造

261-034-11

1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸馏产生的重馏分

T

现有
114
261-035-11

三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程中产生的重馏分

T

现有
115
261-101-11

苯泵式硝化生产硝基苯过程中产生的重馏分

T，R

现有
116
261-102-11

铁粉还原硝基苯生产苯胺过程中产生的重馏分

T

现有
117
261-103-11

以苯胺、乙酸酐或者乙酰苯胺为原料生产对硝基苯胺过程中产生的重馏分

T

现有
118
261-104-11

对硝基氯苯氨解生产对硝基苯胺过程中产生的重馏分

T，R

现有
119
261-105-11

氨化法、还原法生产邻苯二胺过程中产生的重馏分

T

现有
120
261-106-11

苯和乙烯直接催化、乙苯和丙烯共氧化、乙苯催化脱氢生产苯乙烯过程中产生的重馏分

T

现有
121
261-107-11

二硝基甲苯还原催化生产甲苯二胺过程中产生的重馏分

T

现有
122
261-108-11

对苯二酚氧化生产二甲氧基苯胺过程中产生的重馏分

T

现有
123
261-109-11

萘磺化生产萘酚过程中产生的重馏分

T

现有
124
261-110-11

苯酚、三甲苯水解生产4,4-二羟基二苯砜过程中产生的重馏分

T

现有
125
261-111-11

甲苯硝基化合物羰基化法、甲苯碳酸二甲酯法生产甲苯二异氰酸酯过程中产生的重馏分

T

现有
126
261-113-11

乙烯直接氯化生产二氯乙烷过程中产生的重馏分

T

新增

127
261-114-11

甲烷氯化生产甲烷氯化物过程中产生的重馏分

T

新增

128
261-115-11

甲醇氯化生产甲烷氯化物过程中产生的釜底残液

T

现有
129
261-116-11

乙烯氯醇法、氧化法生产环氧乙烷过程中产生的重馏分

T

现有
130
261-117-11

乙炔气相合成、氧氯化生产氯乙烯过程中产生的重馏分

T

现有
131
261-118-11

乙烯直接氯化生产三氯乙烯、四氯乙烯过程中产生的重馏分

T

现有
132
261-119-11

乙烯氧氯化法生产三氯乙烯、四氯乙烯过程中产生的重馏分

T

现有
133
HW11

精（蒸）馏残渣

基础化学原料制造

261-120-11

甲苯光气法生产苯甲酰氯产品精制过程中产生的重馏分

T

现有
134
261-121-11

甲苯苯甲酸法生产苯甲酰氯产品精制过程中产生的重馏分

T

现有
135
135
261-122-11

甲苯连续光氯化法、无光热氯化法生产氯化苄过程中产生的重馏分

T

现有
136
136
261-123-11

偏二氯乙烯氢氯化法生产1,1,1-三氯乙烷过程中产生的重馏分

T

现有
137
137
261-124-11

醋酸丙烯酯法生产环氧氯丙烷过程中产生的重馏分

T

现有
138
138
261-125-11

异戊烷（异戊烯）脱氢法生产异戊二烯过程中产生的重馏分

T

现有
139
139
261-126-11

化学合成法生产异戊二烯过程中产生的重馏分

T

现有
140
140
261-127-11

碳五馏分分离生产异戊二烯过程中产生的重馏分

T

新增

141
141
261-128-11

合成气加压催化生产甲醇过程中产生的重馏分

T

现有
142
142
261-129-11

水合法、发酵法生产乙醇过程中产生的重馏分

T

现有
143
143
261-130-11

环氧乙烷直接水合生产乙二醇过程中产生的重馏分

T

现有
144
144
261-131-11

乙醛缩合加氢生产丁二醇过程中产生的重馏分

T

现有
145
145
261-132-11

乙醛氧化生产醋酸蒸馏过程中产生的重馏分

T

现有
146
146
261-133-11

丁烷液相氧化生产醋酸过程中产生的重馏分

T

现有
147
147
261-134-11

电石乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生的重馏分

T

现有
148
148
261-135-11

氢氰酸法生产原甲酸三甲酯过程中产生的重馏分

T

现有
149
149
261-136-11

β-苯胺乙醇法生产靛蓝过程中产生的重馏分

T

现有
150
150
石墨及其他非金属矿物制品制造

309-001-11

电解铝及其他有色金属电解精炼过程中预焙阳极、碳块及其它碳素制品制造过程烟气处理所产生的含焦油废物

T

现有
151
151
环境治理业

772-001-11

废矿物油再生过程中产生的酸焦油

T

现有
152
152
非特定行业

900-013-11

其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物

T

现有
153
153
HW12

染料、涂料废物

涂料、油墨、颜料及类似产品制造

264-002-12

铬黄和铬橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥

T

现有
154
154
264-003-12

钼酸橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥

T

现有
155
264-004-12

锌黄颜料生产过程中产生的废水处理污泥

T

现有
156
264-005-12

铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥

T

现有
157
264-006-12

氧化铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥

T

现有
158
264-007-12

氧化铬绿颜料生产过程中烘干产生的残渣

T

现有
159
264-008-12

铁蓝颜料生产过程中产生的废水处理污泥

T

现有
160
264-009-12

使用含铬、铅的稳定剂配制油墨过程中，设备清洗产生的洗涤废液和废水处理污泥

T

现有
161
264-010-12

油墨生产、配制过程中产生的废蚀刻液

T

现有
162
264-011-12

染料、颜料及中间体生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体

T

现有
163
264-012-12

其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）

T

现有
164
264-013-12

油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂

T

现有
165
非特定行业

900-250-12

使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物

T，I

现有
166
900-251-12

使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物

T，I

现有
167
900-252-12

使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣

T，I

现有
168
900-253-12

使用油墨和有机溶剂进行印刷、涂布过程中产生的废物

T，I

现有
169
900-254-12

使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的废物

T，I

现有
170
900-255-12

使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料

T

现有
171
900-256-12

使用酸、碱或者有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料

T，I，C

现有
172
900-299-12

生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）

T

现有
173
HW13

有机树脂类废物

合成材料制造

265-101-13

树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）

T

现有
174
265-102-13

树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废母液

T

现有
175
265-103-13

树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣

T

现有
176
265-104-13

树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）

T

现有
177
非特定行业

900-014-13

废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）

T

现有
178
900-015-13

湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂

T

现有
179
900-016-13

使用酸、碱或者有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物

T

现有
180
900-451-13

废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉

T

现有
181
HW16

感光材料废物

专用化学产品制造

266-009-16

显（定）影剂、正负胶片、像纸、感光材料生产过程中产生的不合格产品和过期产品

T

新增

182
266-010-16

显（定）影剂、正负胶片、像纸、感光材料生产过程中产生的残渣和废水处理污泥

T

新增
183
印刷

231-001-16

使用显影剂进行胶卷显影，使用定影剂进行胶卷定影，以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸

T

新增
184
231-002-16

使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸

T

新增
185
185
电子元件及电子专用材料制造

398-001-16

使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢盐、醋酸进行胶卷显影产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸

T

新增
186
186
影视节目制作

873-001-16

电影厂产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸

T

新增
187
187
摄影扩印服务

806-001-16

摄影扩印服务行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸

T

新增
188
188
非特定行业

900-019-16

其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸

T

新增
189
189
HW17

表面处理废物

金属表面处理及热处理加工

336-050-17

使用氯化亚锡进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥

T

现有

190
190
336-051-17

使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥

T

现有
191
191
336-052-17

使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
192
192
336-053-17

使用镉和电镀化学品进行镀镉产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
193
193
336-054-17

使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
194
194
336-055-17

使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
195
195
336-056-17

使用硝酸银、碱、甲醛进行敷金属法镀银产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
196
196
336-057-17

使用金和电镀化学品进行镀金产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
197
197
336-058-17

使用镀铜液进行化学镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
198
198
336-059-17

使用钯和锡盐进行活化处理产生的废渣和废水处理污泥

T

现有
199
199
HW17

表面处理废物

金属表面处理及热处理加工

336-060-17

使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
200
200
336-061-17

使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥

T

现有
201
201
336-062-17

使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
202
202
336-063-17

其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
203
203
336-064-17

金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）

T/C

现有
204
204
336-066-17

镀层剥除过程中产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
205
205
336-067-17

使用含重铬酸盐的胶体、有机溶剂、黏合剂进行漩流式抗蚀涂布产生的废渣和废水处理污泥

T

现有
206
206
336-068-17

使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥

T

现有
207
207
336-069-17

使用铬酸镀铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
208
208
336-100-17

使用铬酸进行阳极氧化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
209
209
336-101-17

使用铬酸进行塑料表面粗化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

现有
210
210
HW18

焚烧处置残渣

环境治理业

772-002-18

生活垃圾焚烧飞灰

T

新增

211
211
772-003-18

具有毒性、感染性中一种或者两种危险特性的危险废物焚烧、热解等处置过程产生的飞灰、废水处理污泥和底渣（不包括生活垃圾焚烧炉协同处置感染性医疗废物产生的底渣）

T/In

现有

212
212
772-004-18

危险废物等离子体、高温熔融等处置过程产生的非玻璃态物质和飞灰

T

新增

213
213
772-005-18

固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭

T

现有
214
214
HW22

含铜废物

玻璃制造

304-001-22

使用硫酸铜进行敷金属法镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

新增
215
电子元件及电子专用材料制造

398-004-22

线路板生产过程中产生的废蚀铜液

T

新增
216
398-005-22

使用酸进行铜氧化处理产生的废液和废水处理污泥

T

新增
217
398-051-22

铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液和废水处理污泥

T

新增
218
HW23

含锌废物

金属表面处理及热处理加工

336-103-23

热镀锌过程中产生的废助镀熔（溶）剂和集

（除）尘装置收集的粉尘

T

新增
219
HW23

含锌废物

电池制造

384-001-23

碱性锌锰电池、锌氧化银电池、锌空气电池生产过程中产生的废锌浆

T

新增
220
炼钢

312-001-23

废钢电炉炼钢过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥

T

新增
221
非特定行业

900-021-23

使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的废液和废水处理污泥

T

新增
222
HW26
含镉废物
电池制造
384-002-26
镍镉电池生产过程中产生的废渣和废水处理
污泥
T
新增
223
常用有色金属矿采选

091-003-29

汞矿采选过程中产生的尾砂和集（除）尘装置收集的粉尘

T

新增
224
贵金属冶炼

322-002-29

混汞法提金工艺产生的含汞粉尘、残渣

T

新增
225
印刷

231-007-29

使用显影剂、汞化合物进行影像加厚（物理沉淀）以及使用显影剂、氨氯化汞进行影像加厚（氧化）产生的废液和残渣

T

现有

226
基础化学原料制造

261-051-29

水银电解槽法生产氯气过程中盐水精制产生的盐水提纯污泥

T

新增
227
261-052-29

水银电解槽法生产氯气过程中产生的废水处理污泥

T

新增
228
261-053-29

水银电解槽法生产氯气过程中产生的废活性炭

T

新增
229
261-054-29

卤素和卤素化学品生产过程中产生的含汞硫酸钡污泥

T

新增
230
合成材料制造

265-001-29

氯乙烯生产过程中含汞废水处理产生的废活性炭

T，C

新增
231
265-002-29

氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废活性炭

T，C

新增
232
265-003-29

电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废酸

T，C

新增
233
HW29

含汞废物

合成材料制造

265-004-29

电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废水处理污泥

T

新增
234
常用有色金属冶炼

321-030-29

汞再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘，汞再生工艺产生的废水处理污泥

T

新增
235
321-033-29

铅锌冶炼烟气净化产生的酸泥

T

新增
236
321-103-29

铜、锌、铅冶炼过程中烟气氯化汞法脱汞工艺产生的废甘汞

T

新增
237
电池制造

384-003-29

含汞电池生产过程中产生的含汞废浆层纸、含汞废锌膏、含汞废活性炭和废水处理污泥

T

现有

238
照明器具制造

387-001-29

电光源用固汞及含汞电光源生产过程中产生的废活性炭和废水处理污泥

T

现有
239
通用仪器仪表制造

401-001-29

含汞温度计生产过程中产生的废渣

T

现有
240
非特定行业

900-022-29

废弃的含汞催化剂

T

现有
241
900-023-29

生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥

T

现有
242
900-024-29

生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关，以及《关于汞的水俣公约》管控的其他废含汞非电子测量仪器

T

现有
243
900-054-29

已禁止使用的，所有者申报废弃的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的《关于汞的水俣公约》管控的汞和汞化合物

T

现有
244
900-452-29

含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥

T

现有
245
HW31

含铅废物

玻璃制造

304-002-31

使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻璃熔炼过程中产生的废渣

T

现有
246
电子元件及电子专用材料制造

398-052-31

线路板制造过程中电镀铅锡合金产生的废液

T

现有
247
电池制造

384-004-31

铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥

T

现有
248
工艺美术及礼仪用品制造

243-001-31

使用铅箔进行烤钵试金法工艺产生的废烤钵

T

现有
249
非特定行业

900-052-31

废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液

T，C

新增

250
900-025-31

使用硬脂酸铅进行抗黏涂层过程中产生的废物

T

现有

251
涂料、油墨、颜料及类似产品制造

264-013-34

硫酸法生产钛白粉（二氧化钛）过程中产生的废酸

C，T

新增
252
基础化学原料制造

261-057-34

硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程中产生的废酸及酸渣

C，T

新增
253
261-058-34

卤素和卤素化学品生产过程中产生的废酸

C，T

新增
254
钢压延加工

313-001-34

钢的精加工过程中产生的废酸性洗液

C，T

新增
255
金属表面处理及热处理加工

336-105-34

青铜生产过程中浸酸工序产生的废酸液

C，T

新增
256
电子元件及电子专用材料制造

398-005-34

使用酸进行电解除油、酸蚀、活化前表面敏化、催化、浸亮产生的废酸液

C，T

新增
257
398-006-34

使用硝酸进行钻孔蚀胶处理产生的废酸液

C，T

新增
258
398-007-34

液晶显示板或者集成电路板的生产过程中使用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸液

C，T

新增
259
HW34 废酸

非特定行业

900-300-34

使用酸进行清洗产生的废酸液

C，T

新增
260
900-301-34

使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液

C，T

新增
261
900-302-34

使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液

C，T

新增
262
900-303-34

使用磷酸进行磷化产生的废酸液

C，T

新增
263
900-304-34

使用酸进行电解除油、金属表面敏化产生的废酸液

C，T

新增
264
900-305-34

使用硝酸剥落不合格镀层及挂架金属镀层产生的废酸液

C，T

新增
265
900-306-34

使用硝酸进行钝化产生的废酸液

C，T

新增
266
900-307-34

使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液

C，T

新增
267
900-308-34

使用酸进行催化（化学镀）产生的废酸液

C，T

新增
268
900-349-34

生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣

C，T

新增
269
HW35 废碱

基础化学原料制造

261-059-35

氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等的生产、配制中产生的废碱液、固态碱和碱渣

C

现有

270
毛皮鞣制及制品加工

193-003-35

使用氢氧化钙、硫化钠进行浸灰产生的废碱液

C，R

现有
271
纸浆制造

221-002-35

碱法制浆过程中蒸煮制浆产生的废碱液

C，T

现有
272
非特定行业

900-350-35

使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱液

C

现有
273
900-351-35

使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱液

C

现有
274
900-352-35

使用碱进行清洗产生的废碱液

C，T

现有
275
900-353-35

使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电解除油产生的废碱液

C，T

现有
276
900-354-35

使用碱进行电镀阻挡层或者抗蚀层的脱除产生的废碱液

C，T

现有
277
900-355-35

使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液

C，T

现有
278
900-356-35

使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液

C，T

现有
279
非特定行业

900-399-35

生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣

C，T

现有
280
HW36
石棉废物
基础化学原料制造

261-060-36

卤素和卤素化学品生产过程中电解装置拆换产生的含石棉废物

T

现有
281
石膏、水泥制品及类似制品制造

302-001-36

石棉建材生产过程中产生的石棉尘、废石棉

T

现有
282
耐火材料制品制造

308-001-36

石棉制品生产过程中产生的石棉尘、废石棉

T

现有
283
汽车零部件及配件制造

367-001-36

车辆制动器衬片生产过程中产生的石棉废物

T

现有
284
船舶及相关装置制造

373-002-36

拆船过程中产生的石棉废物

T

现有
285
非特定行业

900-030-36

其他生产过程中产生的石棉废物

T

现有
286
900-031-36

废石棉建材、废石棉绝缘材料

T

现有
287
900-032-36

含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物

T

现有
288
HW37

有机磷化合物废物

基础化学原料制造

261-061-37

除农药以外其他有机磷化合物生产、配制过程中产生的反应残余物

T

新增

289
261-062-37

除农药以外其他有机磷化合物生产、配制过程中产生的废过滤吸附介质

T

新增
290
261-063-37

除农药以外其他有机磷化合物生产过程中产生的废水处理污泥

T

新增
291
非特定行业

900-033-37

生产、销售及使用过程中产生的废弃磷酸酯抗燃油

T

新增
292
HW39

含酚废物

基础化学原料制造

261-070-39

酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物

T

新增
293
261-071-39

酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残余物

T

新增
294
HW40

含醚废物

基础化学原料制造

261-072-40

醚及醚类化合物生产过程（不包括成醚反应之前的合成过程）中产生的醚类残液、反应残余物、废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）

T

新增
295
HW45

含有机卤化物废物

基础化学原料制造

261-078-45

乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中废气净化产生的废液

T

新增
296
261-079-45

乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产品精制产生的废吸附剂

T

现有

297
261-080-45

芳烃及其衍生物氯代反应过程中氯气和盐酸回收工艺产生的废液和废吸附剂

T

新增
298
261-081-45

芳烃及其衍生物氯代反应过程中产生的废水处理污泥

T

现有
299
261-082-45

氯乙烷生产过程中的塔底残余物

T

现有
300
261-084-45

其他有机卤化物的生产过程（不包括卤化前的生产工段）中产生的残液、废过滤吸附介质、反应残余物、废水处理污泥（不包括环氧氯丙烷皂化液处理产生的石灰渣）、废催化剂（不

包括本名录HW04、HW06、HW11、HW12、HW13、

HW39类别的危险废物）

T

现有
301
261-085-45

其他有机卤化物的生产过程中产生的不合

格、淘汰、废弃的产品（不包括本名录HW06、

HW39类别的危险废物）

T

现有
302
261-086-45

石墨作阳极隔膜法生产氯气和烧碱过程中产生的废水处理污泥

T

现有
303
HW46

含镍废物

基础化学原料制造

261-087-46

镍化合物生产过程中产生的反应残余物及不合格、淘汰、废弃的产品

T

新增

304
电池制造

384-005-46

镍氢电池生产过程中产生的废渣和废水处理污泥

T

新增
305
非特定行业

900-037-46

废弃的镍催化剂

T，I

新增
306
HW48

有色金属采选和冶炼废物

常用有色金属矿采选

091-001-48

硫化铜矿、氧化铜矿等铜矿物采选过程中集（除）尘装置收集的粉尘

T

新增
307
091-002-48

硫砷化合物（雌黄、雄黄及硫砷铁矿）或者其他含砷化合物的金属矿石采选过程中集

（除）尘装置收集的粉尘

T

新增
308
常用有色金属冶炼

321-002-48

铜火法冶炼过程中烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘

T

新增
309
321-031-48

铜火法冶炼烟气净化产生的酸泥（铅滤饼）

T

新增
310
321-032-48

铜火法冶炼烟气净化产生的污酸处理过程产生的砷渣

T

新增
311
321-003-48

粗锌精炼加工过程中湿法除尘产生的废水处理污泥

T

新增
312
321-004-48

铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿、锌氧化矿常规浸出法产生的浸出渣

T

新增
313
321-005-48

铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出黄钾铁矾法产生的铁矾渣

T

新增
314
321-006-48

硫化锌矿常压氧浸或者加压氧浸产生的硫渣

（浸出渣）

T

新增
315
321-007-48

铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出针铁矿法产生的针铁矿渣

T

新增
316
321-008-48

铅锌冶炼过程中，锌浸出液净化产生的净化渣，包括锌粉-黄药法、砷盐法、反向锑盐法、铅锑合金锌粉法等工艺除铜、锑、镉、钴、镍等杂质过程中产生的废渣

T

新增
317
321-009-48

铅锌冶炼过程中，阴极锌熔铸产生的熔铸浮渣

T

新增
318
321-010-48

铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产生的氧化锌浸出渣

T

新增
319
321-011-48

铅锌冶炼过程中，鼓风炉炼锌锌蒸气冷凝分离系统产生的鼓风炉浮渣

T

新增
320
321-012-48

铅锌冶炼过程中，锌精馏炉产生的锌渣

T

新增
321
HW48

有色金属采选和冶炼废物

常用有色金属冶炼

321-013-48

铅锌冶炼过程中，提取金、银、铋、镉、钴、铟、锗、铊、碲等金属过程中产生的废渣

T

新增
322
321-014-48

铅锌冶炼过程中，集（除）尘装置收集的粉尘

T

新增
323
321-016-48

粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣

T

新增
324
321-017-48

铅锌冶炼过程中，炼铅鼓风炉产生的黄渣

T

新增
325
321-018-48

铅锌冶炼过程中，粗铅火法精炼产生的精炼渣

T

新增
326
321-019-48

铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极泥及阳极泥处理后产生的含铅废渣和废水处理污泥

T

新增
327
321-020-48

铅锌冶炼过程中，阴极铅精炼产生的氧化铅渣及碱渣

T

新增
328
321-021-48

铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出黄钾铁矾法、热酸浸出针铁矿法产生的铅银渣

T

新增
329
321-022-48

铅锌冶炼烟气净化产生的污酸除砷处理过程产生的砷渣

T

新增
330
321-023-48

电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换产生的废渣（大修渣）

T

新增
331
321-024-48

电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣，以及回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰

R，T

新增
332
321-025-48

电解铝生产过程产生的炭渣

T

新增
333
321-026-48

再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰

R

新增
334
321-034-48

铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘

T，R

新增
335
321-027-48

铜再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥

T

新增
336
321-028-48

锌再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥

T

新增
337
HW48

有色金属采选和冶炼废物

常用有色金属冶炼

321-029-48

铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥

T

新增
338
321-035-48

锡火法冶炼过程中烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘

T

新增
339
321-036-48

锡火法冶炼烟气净化产生的酸泥

T

新增
340
321-037-48

锡火法冶炼烟气净化产生的污酸处理过程产生的砷渣

T

新增
341
321-038-48

锡再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥

T

新增
342
稀有稀土金属冶炼

323-001-48

以钨精矿为原料生产仲钨酸铵过程中碱分解产生的碱煮渣（钨渣）、除钼过程中产生的除钼渣和废水处理污泥

T

新增
343
HW49

其他废物

石墨及其他非金属矿物制品制造

309-001-49

多晶硅生产过程中废弃的三氯化硅及四氯化硅

R，C

新增
344
环境治理

772-006-49

采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）

T/In

现有

345
非特定行业

900-039-49

烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不

包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、

265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）

T

现有
346
900-041-49

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

T/In

现有
347
900-042-49

环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物

T/C/I/R/I n

现有
348
900-044-49

废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管

T

现有
349
900-045-49

废电路板（包括已拆除或者未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃的CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件

T

现有
350
900-046-49

离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置）再生过程中产生的废水处理污泥

T

现有
351
HW49

其他废物

非特定行业

900-047-49

生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等

T/C/I/R

现有
352
900-053-49

已禁止使用的，所有者申报废弃的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》管控的化学物质（不包括本名录HW04、HW05、HW10类别的危险废物）

T

现有
353
900-999-49

被所有者申报废弃的，或者未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）

T/C/I/R

现有
354
基础化学原料制造

261-151-50

树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂

T

现有
355
261-152-50

有机溶剂生产过程中产生的废催化剂

T

现有
356
261-153-50

丙烯腈合成过程中产生的废催化剂

T

现有
357
261-154-50

聚乙烯合成过程中产生的废催化剂

T

现有
358
261-155-50

聚丙烯合成过程中产生的废催化剂

T

现有
359
261-156-50

烷烃脱氢过程中产生的废催化剂

T

现有
360
261-157-50

乙苯脱氢生产苯乙烯过程中产生的废催化剂

T

现有
361
HW50

废催化剂

基础化学原料制造

261-158-50

采用烷基化反应（歧化）生产苯、二甲苯过程中产生的废催化剂

T

现有
362
261-159-50

二甲苯临氢异构化反应过程中产生的废催化剂

T

现有
363
261-160-50

乙烯氧化生产环氧乙烷过程中产生的废催化剂

T

现有
364
261-161-50

硝基苯催化加氢法制备苯胺过程中产生的废催化剂

T

现有
365
261-162-50

以乙烯和丙烯为原料，采用茂金属催化体系生产乙丙橡胶过程中产生的废催化剂

T

现有
366
261-163-50

乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生的废催化剂

T

现有
367
261-164-50

甲醇和氨气催化合成、蒸馏制备甲胺过程中产生的废催化剂

T

现有
368
261-165-50

催化重整生产高辛烷值汽油和轻芳烃过程中产生的废催化剂

T

现有
369
261-166-50

采用碳酸二甲酯法生产甲苯二异氰酸酯过程中产生的废催化剂

T

现有
370
261-167-50

合成气合成、甲烷氧化和液化石油气氧化生产甲醇过程中产生的废催化剂

T

现有
371
261-168-50

甲苯氯化水解生产邻甲酚过程中产生的废催化剂

T

现有
372
261-169-50

异丙苯催化脱氢生产α-甲基苯乙烯过程中产生的废催化剂

T

现有
373
261-170-50

异丁烯和甲醇催化生产甲基叔丁基醚过程中产生的废催化剂

T

现有
374
261-171-50

以甲醇为原料采用铁钼法生产甲醛过程中产生的废铁钼催化剂

T

现有
375
261-172-50

邻二甲苯氧化法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的废催化剂

T

现有
376
261-173-50

二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂

T

现有
377
261-174-50

四氯乙烷催化脱氯化氢生产三氯乙烯过程中产生的废催化剂

T

现有
378
261-175-50

苯氧化法生产顺丁烯二酸酐过程中产生的废催化剂

T

现有
379
261-176-50

甲苯空气氧化生产苯甲酸过程中产生的废催化剂

T

现有
380
261-177-50

羟丙腈氨化、加氢生产3-氨基-1-丙醇过程中产生的废催化剂

T

现有
381
HW50

废催化剂

基础化学原料制造

261-178-50

β-羟基丙腈催化加氢生产3-氨基-1-丙醇过程中产生的废催化剂

T

现有
382
261-179-50

甲乙酮与氨催化加氢生产2-氨基丁烷过程中产生的废催化剂

T

现有
383
261-180-50

苯酚和甲醇合成2,6-二甲基苯酚过程中产生的废催化剂

T

现有
384
261-181-50

糠醛脱羰制备呋喃过程中产生的废催化剂

T

现有
385
261-182-50

过氧化法生产环氧丙烷过程中产生的废催化剂

T

现有
386
261-183-50

除农药以外其他有机磷化合物生产过程中产生的废催化剂

T

现有
387
农药制造

263-013-50

化学合成农药生产过程中产生的废催化剂

T

现有
388
化学药品原料药制造

271-006-50

化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂

T

现有
389
兽用药品制造

275-009-50

兽药生产过程中产生的废催化剂

T

现有
390
生物药品制品制造

276-006-50

生物药品生产过程中产生的废催化剂

T

现有
391
环境治理业

772-007-50

烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂

T

现有
392
非特定行业

900-048-50

废液体催化剂

T

现有
393
900-049-50

机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂

T

现有
394
本次改扩建依托现有场地分区收集贮存、转运，危险废物的收集贮存本着及时转运，减少贮存的风险同时加快资金的流转的原则，因而现有场地在做好分区划分的情况下能够满足改扩建需求。
表 2-4 部分不相容的危险废物
部分不相容的危险废物

混合时会产生的危险

甲

乙

氰化物
酸类、非氧化
产生氰化氢、吸入少量可能会致命
次氯酸盐
酸类、非氧化
产生氯气、吸入可能会致命
铜、铬及多种重金属
酸类、氧化、如硝酸
产生二氧化氮、亚硝酸盐、引致刺激眼目及烧伤皮肤
强酸

强碱
可能引起爆炸性的反应及产生热能
铵盐

强碱

产生氨气、吸入会刺激眼目及呼吸道
氧化剂

还原剂
可能引起强烈及爆炸性的反应及产生热能
本项目贮存的所有危险废物均独立分区，不会涉及上表中出现的两种不相容危险废物混合状态。

针对收集的危险废物，建设项目拟采取以下防治措施：

①厂区内各危废贮存分区设置“禁止火源”标识；

②贮存区内设置烟雾报警装置和喷淋装置；

③厂区设置消防灭火装置柜。

（4）拟建项目主要生产设备

表2-5 主要生产设备清单表

序号

设备名称

型号

原环评时

数量

扩建后

数量

备注

1

叉车

1.5-5吨

2台

2台

/

2

运输车辆
/

4辆

4辆

租用有资质单位车辆
3

废油储罐
40m3
4个
4个
/

4

废气集气系统+二级活性炭吸附+15m排气筒DA001排放
/

1套
1套
酸性气体收集+“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”处理后+15m高排气筒DA001排放
5

吸油泵
/

2台
2台
/

6

液压打包机
40吨

1台

1台

/

7

地磅

100吨

1台
1台
/

（5）拟建项目主要原辅材料及能源消耗

表2-6  主要原辅材料消耗情况一览表

序号

项目

单位

原环评时年消耗量

年增加量
扩建后年消耗量

备注

1

吨袋

个

500

500
1000
1t/个，危废暂存、转运

2

包装桶

个

1000

500
1500
1t/个，200L/个，危废暂存、转运

3

抹布

t/a

0.08

0.12
0.2
地面清理，擦拭等

4

烧碱
t/a

/

1
1

废气处置（碱喷淋）
5

活性炭
t/a

4

1
5

废气处置（活性炭吸附）

6

新鲜水

m³/a

182.5

20
202.5

市政供水管网提供

7

电

万kW·h/a

5

1

6
市政供电网提供

8

劳保用品

t/a

0.1

0.1
0.2
防护用品

表2-7  建设项目原辅材料规格一览表

序号

原料

规格

1

烧碱

氢氧化钠，化学式为NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠为无色透明晶体，具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。

（6）水平衡
现有工程用排水情况：

现有工程水平衡见下图。

[image: image95.emf]
[image: image96.png]0,=C,4p, +2gh



[image: image97.png]2lie S D

HEALIRAT (20241 10 5

K PRl RRIR RS AT 2 ] DI 4Ry SRR
ACEETI T R it &

SRR RA

B RE S (TR SR REERE RV HREL)
(LR (REKRD ) REAVIARERE. S5FK, HE
R

— BRUEE CRER) Sit. ATEAFE, CFLBE
HALTHEZF AR KERACRAR, T T ML A
T B AORERGBATHELL “R8” AREEHE,
R HEATRY 1800m*, | HFRRRPEERMG TR, #iR
HeELAREN GFT) REERWEHERRTRRKE, ¥
HFHARENT S REST R B s AR, THTHAR
AE; REHT. X BE. AR SRR ERERAR
RERE, REBRRE. BAREOHFRE REAHRKE

peinfics




[image: image98.jpg]I E E TS

S R B

EFR (9T 202404—01)

= BRI H EAEL:

TE 5 | THCEHI REEAIRA SRYAR LA 8 FREEMA
FE
ZRR @%ﬁ LR AR | L \rr2e femmemiase
(¥ s
| s | FAP B S, ARk ENEILL
i\ @i | BOKE | G Wik i,
| T | mEHEAT

BHZ | Dk

%u&ﬁ‘ma<#>@ o | DR

= I A R

f()D (g /4 ) \() QLA D) L /! |
| BA (/5 ‘\o /ey

WA (/4D i?/ﬁzﬁﬁﬂm “ ) 0.191

=

EENIIR JH ?ﬁ%ﬁ%ﬁ’]()ﬁ‘iﬂ?lﬁ H AT

7O/

1. Frame CREHEAE %ﬂuﬁ B i?ﬁ%‘l?ehﬂ’ﬁﬂlﬂ“%m H )

12, @I C

558 47K ‘¢%§Kﬁ¥
T 45 S Vs | pRERIR ¢
| TR SRR — AR BRENAE /
| e )
e =R 9.3 A i BREBRAR /
Y AR - ;
AT AT R o W LRE | s
NGB (I /4R )
JRHE H 2 B % VOC, JHE & o
Do R 5P LR (2021 4F) (/%) 352 (3] 243.7942)

JE COD f&bR (M)

SR I URSS )

AR gt (/)

J S0, 4845 (H/4F)

JE NO JER (/%)

R A FHR (/47

FUE R A HLREE (WE/4)




[image: image99.jpg]


[image: image100.png]= FERANARERE '%




[image: image101.jpg]1

/#

O#

0% | 4#

S

2H#

1#

YRGB IE|

/N

Yy imE

/TN

11#

12#

13# | 14#

1 5#

16#

Ve <

&

HIX

3
pacily

=

t
i
i S#
Bk
5%
7k
e
%
&
O%#
10#
7
)
&
Gl
oA
X
‘ N\
E ]
W
INA=Si

7
]

e a A

S

SRIBEZESIM, BEIES12m

I E=3

0.1m x 0. 1M&E 74

0.25m x 0.25m&iia

0.5m x 0.5m x 0.6m

==Ly

m (oK)







图2-1 现有工程水平衡图 （m3/a）
改建完成后用排水情况：






图2-2  改建后全厂水平衡图 （m3/a）
（7）总定员人数及工作制度
劳动定员：拟建项目不新增员工。

工作制度：年工作时间为 300 天，每天运行 1 班，每班8小时。废气治理设施24小时运行。
（8）平面布置合理性分析

根据危险废物种类、形态及相容性，将危废库分隔为16个暂存单元，危险废物分区域暂存，各区域地面及裙脚 均做防渗处理。贮存库设计方案：

（1）按照危险废物类别及性质不同，共分为16个贮存区；

（2）不相容的危险废物分开存放，贮存区之间设置实体防腐挡墙隔断；

（3）各危废贮存区内四周设置导流沟（0.1m×0.1m），及一个容积为0.15m3的收集井（0.5m×0.5m×0.6m），以收集泄露的危险废物，导流沟内如有泄露的危险废物需收集再在专用容器内后，放回相应危险废物贮存分区内；

（4）仓库进出口设置风幕，在收储和外运时开启，防止废气外逸；

（5）整个危废仓库设置抽风系统，保持贮存区内微负压，产生的有机废气经过二级活性炭吸附装置处理后达标排放；

（6）各危废贮存区内设置安全照明设施；

（7）贮存区外部修建雨水导排系统，防止外部雨水进入危废库内；

（8）根据危险废物的危险特性，在各危险废物贮存区内设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施；

（9）贮存区设置危险废物收集专用通道，在库内布置搬运通道。

整个厂区南侧设置有出入口，厂房南部为办公区，厂房北部为收集、贮存、转运区域。本项目办公、收集、贮存、转运区域分区较为明显，布局符合生产流程，项目总平面布局见附图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期生产工艺流程简述

本项目在现有厂房内进行贮存设施改造，主要为设施安装和调试，施工期无土建工程，污染源主要为安装设备过程产生的噪声、废弃包装物以及施工人员生活废水和生活垃圾等。设备安装时间较短，且在室内，因此，对施工期污染不再进行分析。

二、项目运营期工艺流程及产污环节

本项目主要从事危险废物收集贮存和转运。

危险废物收集贮存转运流程。

①接收前检查

接收前先进行检查，确认危险废物类别属于本项目经营范围内，才能接收。同时产污单位需将产生的危险废物内含有的其他物质自行清理干净，达到本项目接收要求才进行接收。（选取有代表性的样品，送检验室（委外见附件10）进行相关项目检测。根据本项目拟收集贮存的危险废物特性，判定是否属于本项目接收的危废。）
②产生原包装

使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，而且材质要与危险废物相容（不相互反应）。在容器上还要粘贴符合标准的标签。根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，固态废物包装桶选择高密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、软碳钢或不锈钢作为容器或衬垫进行袋装；液态和半固态废物包装桶选择高密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、软碳钢或不锈钢作为容器或衬垫进行桶装。以上包装桶及包装袋均由危险废物产生单位提供。危险废物包装完成后进行装车，装车完成后按照指定的路线运至本项目。
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图2-3  危险废物收集贮存转运工艺流程及产污环节示意图

③安全检查

运输前对危险废物包装容器进行检查，发现溢漏及破损及时采取措施修补更换，确保装载危险废物的容器必须完好无损。

④运输

根据本项目运输物料形态及当地较为方便的运输方式，外部运输方式为道路汽车运输。由于收集的危险废物形态较为复杂，既有液态物料，又有固态和半固态物料，因此需要选择合适的装运工具，针对本项目所收运的危险废物种类、状态和特性，包装装置及运输车辆见下表。

表2-8 主要工业危险废物适用的包装桶和运输车一览表
序号

包装

规格

适合废物种类

运输车辆

1

塑料桶/铁桶等

1000L

液、固、泥、特种废物

专用卡车

2

纸箱、塑料箱

按需

废杂物、废散装药品、废试剂瓶

专用卡车

3

塑封、包装袋、封袋、捆装

不定

均质散装废物

专用卡车

运输时配备专用运输车和专职人员，并制定合理的收运计划和应急预案，统筹安排废物收运车辆，优化车辆的运行线路。本项目危险废物的运输，应严格按照危险废物运输的有关规定进行，基本原则如下：

严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等相关废物转移的法律法规，试行危险废物转移联单管理制度；

根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器及运输车，及时地将危险废物送往本项目；盛装废物的容器或包装材料应适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程中不易破损，保证废物运输过程中不扬散、不渗漏、不释放有害气体和臭味；散装危险废物的车辆必须有塑料内衬和帆布盖顶，同时在车辆前部和后部、车厢两侧应设置明显的专用警示标识标志，并经常维护保养，保证车况良好和行车安全；

直接从事废物收集、运输的人员，应接受专门培训并经考核合格后方可上岗；

本项目所接收的危险废物范围主要为淮北市，收集范围内的危险废物均可一日运输到达，不需要运输途中停留；

制定合理、完善的废物收运计划，选择最佳的废物收运时间，运输线路尽量避开人口密集区域、交通拥堵道路和水源保护区；

在收运过程中应特别避免收运途中发生意外事故造成二次污染，并制定必要的应急处理计划，运输车辆配备必要的工器具和联络通讯设备（车辆配置车载GPS系统定位跟踪系统及寻呼系统），以便意外事故发生时及时采取措施，消除或减轻对环境的污染危害。

⑤卸车

在接收处配备接收人员，从各收集点收运来的危险废物进入厂内后，接收人员根据“转移联单”制度进行接收等级，对危险废物进行分检，发现溢漏及破损时及时采取措施修补更换，确保入库的危险废物的容器必须完好无损。于装卸区采用叉车进行卸料。

⑥入库暂存

危险废物用桶/袋盛装（废油类通过油泵从收集的油桶中将废矿物油输入计量罐，再从计量罐通过油泵输送至储油罐）。危险废物仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，进行防渗、防风、防雨、防晒等处理。充分考虑各危废的特性，将各类危废存放在相应的暂存区内，再按危废的形态进行固液分离存放，将液态危废存放于防渗漏托盘，一旦发生泄漏，可通过防渗漏托盘收集，防止其在库区内漫流。各危废暂存区地面与裙角采取防渗、防腐措施，并分区设置围堰。本项目危废库内设导流系统和渗滤液收集池，用于收集装卸时不慎泄漏的危险废物。
⑦打包

贮存的固态危险废物如废漆桶、废油桶、废包装桶等，使用打包机进行打包后单独堆放，后一同出库处置。（此过程仅发生物理上的形变过程，便于该部分危险废物贮存，此过程中无任何化学反应，不涉及处置利用过程）

⑧办理危险废物转移手续

当贮存区内的危险废物达到单次转运量时，本项目将在下游有资质的处置单位所在生态环境局办理危险废物转移手续，待批准后方可转移。

⑨安全检查

运输前对危险废物包装容器进行检查，发现溢漏及破损及时采取措施修补更换，确保装载危险废物的容器必须完好无损。

⑩装车

采用叉车进行装车。运输危险废物的车辆均为密闭厢式车辆，且每种危险废物均为独立装车，每辆车只运输一种危险废物。对于废油转运使用吸油泵经管道将废油储罐中的废油吸入废油转运车辆的槽罐。
⑪运输、送到处置单位

按照选定路线运输至下游有资质的接收单位进行处理。

产污环节

①废水：员工生活污水。

②废气：危废库暂存贮存产生的废气（氯化氢、硫酸雾、硝酸、氢氟酸、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、氨、硫化氢等）、运输车辆尾气、打包产生的粉尘、臭气。

③噪声：主要为运输车辆噪声和环保设备。

④固废：主要为员工生活垃圾、废活性炭、废过滤棉、废碱液、废抹布/手套、废木屑、保洁废水。


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程建设概况

  安徽淮瑞环保科技有限公司位于淮北市杜集经济开发区紫藤北路北侧，2024年4月《安徽淮瑞环保科技有限公司工业“绿岛”环保配套项目报告表》取得淮北市杜集区生态环境分局的批复。2025年5月安徽淮瑞环保科技有限公司“工业“绿岛”环保配套项目”通过项目竣工环境保护（阶段性）验收（废酸收集贮存转运未建，其余均建成，年收集转运危险废物7850吨）。
2、现有工程环保手续履行情况

现有工程环保手续履行情况汇总见下表。

表2-9  现有工程环保手续履行情况汇总表

编号

建设项目名称

报废汽车回收拆解项目
1

《工业“绿岛”环保配套项目环境影响报告表》
审批单位

淮北市杜集区生态环境分局
审批时间

2024年4月23日

批准文号

淮杜环行（2024）10号
2

《工业“绿岛”环保配套项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》
验收时间

2025年5月

开展情况

已完成环保验收
3、现有工程污染物排放情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

依据《安徽淮瑞环保科技有限公司工业“绿岛”环保配套项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》现有工程污染物排放情况如下：
(1)废水：本项目废水经厂区预处理各项污染物悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量浓度平均值分别为12mg/L、13mg/L、0.844mg/L、5.3mg/L均达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准及龙湖污水处理厂接管标准要求，经开发区污水管网入龙湖污水处理厂。

(2)废气：本项目非甲烷总烃小时排放浓度3.89mg/m3、排放速率0.06kg/h、厂界无组织浓度最大值3.28mg/m3均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值和无组织排放监控浓度限值要求；厂区内挥发性有机物无组织排放浓度最大值4.66mg/m3满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。
(3)噪声：项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

表2-9  厂界噪声检测结果

检测日期

检测点位

检测结果（单位：dB（A））

时间（昼）

测量值

时间（夜）

测量值

2025.04.16

N1东厂界

13:49-13:54

56

22:05-22:10

45

N2南厂界

13:55-14:00

53

22:11-22:16

47

N3西厂界

14:01-14:06

51

22:20-22:25

48

N4北厂界

14:07-14:12

52

22:29-22:34

47

(4)地下水：由地下水水质监测结果可知，厂区内西北角、厂区内、厂区内东南角地下水监测点各监测因子除总硬度外，其余个监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，地下水质量总体情况良好。
(5)土壤：由（2024）中职（环检）字第（1269）号检测报告可知，2024年12月2日8监测的厂区内土壤样品各项因子浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值（检测报告见附件）。
(6)本项目现阶段非甲烷总烃排放量0.174t/a，满足环评总量控制指标非甲烷总烃排放量0.2191t/a 的要求。

表2-10  现有工程污染物汇总表
主要污染物

现有工程排放量
废气

非甲烷总烃
0.174
综合废水

化学需氧量

0.0073
氨氮

0.0007
生活垃圾
生活垃圾

1.5
危险废物

废活性炭
4
废包装桶/袋
0.5
废抹布/手套
0.1
废过滤棉
0.3
4、现有工程排污许可证申领及排污许可管控要求落实情况调查
安徽淮瑞环保科技有限公司已于2025年2月17日取得排污许可证书，证书编号：91340602MA8QEXKB9P001V，有效期2025年2月17日至2030年2月16日（详见附件）。
安徽淮瑞环保科技有限公司已经建立了完善的排污许可制度，明确了责任部门和责任人，制定了详细的实施方案，并加强对相关人员的培训和宣传，确保全员了解排污许可制度的重要性和具体要求。
5、现有工程存在的主要环保问题及整改要求

1、危废贮存库集气罩小且集气口高度太高，废气收集效率低，现场异味明显。

2、环保治理设施运维记录不规范。

整改措施及要求：

1、改扩建工程完成前，完成危废贮存库集气罩改造，提高废气收集效率，明显降低危废库异味。
2、明确环保设施运维责任人，及时、规范填写环保设施的运维记录。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

1.1达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目所在区域环境空气达标情况评价指标为Pm2.5、PM10、O3、CO、NO2、SO2，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《2024年淮北市生态环境质量公报》，项目区域各基本污染物评价因子现状如下表所示。
表3-1  大气基本污染物环境质量现状
污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

达标情况

SO2
年平均浓度

6

60

达标

NO2
年平均浓度

19
40

达标

PM10
年平均浓度

70

70

达标

Pm2.5
年平均浓度

43

35

不达标

CO

24h平均浓度第95百分位数

1.0mg/m3
4mg/m3
达标

O3
最大8h平均浓度第90百分位数

175
160

不达标

由上述数据可见，PM10、SO2、NO2年平均浓度，CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求；Pm2.5年平均浓度，O3最大8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。

同时SO2、NO2年平均浓度，PM10、CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求；PM2.5年平均浓度、O3最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。

2、水环境质量现状

根据《2024年淮北市生态环境质量公报》可知，淮北市地表水四条主要河流10个国控（省控）断面中，水质为Ⅲ类的断面2个，占20%，分别为濉河符离闸（出境）、澥河李大桥闸（出境）；水质为Ⅳ类的断面7个，占70%，分别为濉河后黄里（入境）、濉河淮纺闸、濉河黄桥闸、沱河肖家、沱河后常桥（出境）、浍河三姓楼（入境）、浍河东坪集（出境）；水质为Ⅴ类的断面1个，占10%，为沱河小王桥（入境）。

3、声环境质量现状

根据《淮北市声环境功能区划分方案》中划定的声功能区划，本评价项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。
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4、地下水、土壤环境质量现状
2024年淮北市城市集中饮用水源地（地下水）监测指标均达到《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准，2024年淮北市饮用水源地（地下水）取水总量为1416万吨，饮用水源地（地下水）水质达标率为100%。

2024年，淮北市暂无农用地超标点位，我市耕地均为优先保护类耕地，无严格管控类耕地，未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标且造成不良社会影响事件。淮北市严格建设用地准入管理，建设用地安全利用得到有效保障。淮北市完成土壤重点监管单位监督性监测、隐患排查及涉镉等重点重金属排查整治，从源头切断污染土壤途径。淮北市农用地和建设用地安全利用率连续多年保持100%高水平。

五、辐射环境质量
2024年，淮北市环境累积伽玛辐射空气吸收剂量率属本底正常水平，同比保持稳定。

六、生态环境质量

2024年，淮北市生态质量指数（EQI）为49.20，生态质量为“三类”。与上年相比，生态质量变化幅度（∆EQI）为-1.8，-2＜∆EQI＜-1，生态质量分类仍为“三类”（自然生态系统覆盖比例一般、受到一定程度的人类活动干扰、生物多样性丰富度一般、生态结构完整性和稳定性一般、生态功能基本完善），生态质量轻微变差。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于安徽省淮北杜集经济开发区，根据现场勘查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。敏感点分布图详见附图7。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下：
（1）保护项目所在地区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准及修改单。
（2）保护岱河、龙河地表水体质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。
（3）保护项目区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
（4）保护区域地下水达到《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）表1中的Ⅲ类标准要求。
表3-2   环境保护目标一览表
环境要素

环境保护目标

方位及与厂界最近距离

规模

环境功能及执行标准

大气环境（厂界外500m范围内）

无

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准及修改单

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准

地表水环境

岱河

东约1665m

小型河流

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准

龙河

东约9000m

小型河流

地下水环境

厂界外500m范围内无地下水环境保护目标

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
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	1、废水排放标准
本项目雨污分流，无生产性废水外排，生活污水经租赁厂区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及龙湖污水处理厂的接管限值，接管杜集经济开发区污水管网后进入龙湖污水处理厂进行处理后排放至龙河。具体标准见下表。
表3-3   生活污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲

序号

污染物

龙湖污水处理厂接管限值

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

本项目可接管后执行限值

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准

1

pH

6～9

6～9

6～9

6～9

2

悬浮物（SS）

250

400

250

10

3

五日生化需氧量（BOD5）

200

300

200

10

4

化学需氧量（COD）

500

500

500

50

5

氨氮（NH3-N）

30

——

30

5（8）

2、大气污染物排放标准
本项目危险废物进出仓库全部采用全封闭吨桶、吨袋包装，产生的废气主要为非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、臭气浓度。非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值和无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。一般工业固体废物装卸和打包过程中产生少量扬尘，污染物为颗粒物，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。
表3-4    大气污染物排放标准限值
污染物名称

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒高度（m）

最高允许排放速率

（kg/h）

无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

标准来源

非甲烷总烃

120
15

10
4
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
苯
12
15
0.50
0.40
甲苯
40
15
3.1
2.4
二甲苯
70
15
1.0
1.2
氯化氢

100
15
0.26
0.2
硫酸雾
45
15
1.5
1.2
氨

/

/

4.9

1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准

硫化氢

/

/

0.33

0.06

臭气浓度

/

/

2000（无量纲）
20（无量纲）
颗粒物

/

/

/

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
表3-5  厂区内VOCs无组织排放限值
污染物项目
特别排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

3、噪声排放标准
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表3-6  工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

声环境功能区类别
昼间
夜间
3类
65
55
4、固废控制标准
一般工业固体废物参照《一般工业固体废物和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行；危险废物执行《危险废物污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求以及《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）中有关的规定和要求。

	总量

控制

指标
	（1）废气

《关于<进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作>的通知》（皖环发【2017】19号，安徽省环境保护厅，2017年03月28日）：“为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下：

一、自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。

二、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度Pm2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。
大气污染物：本项目改扩建完成后非甲烷总烃排放量1.0181t/a、氯化氢排放量0.0483t/a、硫酸雾排放量0.0187t/a、氨气排放量0.018t/a、H2S排放量0.0094t/a。

表3-7   扩建后项目废气污染物总量变化情况表
污染物

淮北市生态环境局已核定污染物排放总量（t/a）

扩建后

污染物排放总量（t/a）

仍需申请总量（t/a）
非甲烷总烃
0.191 

1.0181
+0.8271
（2）废水

拟建项目总量控制因子为COD及NH3-N。项目污染物的总量控制目标值，是经处理达标后排放的污染物总量。由于拟建项目生产废水不外排，生活污水不新增且生活污水经预处理达标后接管至龙湖污水处理厂。因此，拟建项目COD、NH3-N总量控制指标统一纳入龙湖污水处理厂总量，无需另行申请总量指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	拟建项目在现有厂区和车间内进行设备安装，施工期无土建工程。施工期主要影响是施工废包装材料、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。

施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，经化粪池排入园区污水管网。

施工期噪声主要来源于设备安装调试。由于拟建项目设备均在车间内，因此设备安装调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。

施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运。拟建项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。

拟建项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

（1）大气污染源分析

1）正常工况废气源强核算

本项目收集、贮存危险废物种类较多，且部分危险废物容易与其他危险废物化学品发生反应，因此严格实行固液分区暂存，收集的液态、半固态、固态危险废物均为吨桶包装，不具有挥发性的固态危险废物采用吨袋包装，废矿物油贮存在储罐内。

本项目因贮存危险废物种类较多，产生的废气种类也较多，因此本次选取其中产生量较大具有代表性的有机废气（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯）、酸性废气（氯化氢、硫酸雾）进行定量分析，其他产生量较小的废气进行定性分析。

本项目废气污染物种类及源强根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）以及其他同类型项目等进行分析。本项目主要废气为有机废气、酸性废气、扬尘和异味。
异味（氨、硫化氢、臭气浓度）

本项目收集、贮存的危险废物种类较多，异味源主要为各类废水处理污泥、有机物、漆渣等危险废物。异味气体主要为H2S、NH3、臭气浓度。

本项目产生的异味参考同类型项目《资兴市合一环保科技有限公司 2.9 万 t/a危险废物收集贮存中转项目竣工环境保护验收监测报告表》，危险废物贮存类别为医药废物（HW02）、废药物和药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23）、含镉废物（HW26）、含汞废物（HW29）、含铅废物（HW31）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、石棉废物（HW36）、含有机卤化物废物（HW45）、含镍废物（HW46）、有色金属采选和冶炼废物（HW48）、其他废物（HW49）、废催化剂（HW50）等。危废仓库建筑面积1300m2，4个40m3储油罐（单层罐，卧式，室内）占地面积 120.4m2，其总面积为1420.4m2。其收集的危险种类、危废贮存占地面积（本项目仓储总面积为1480m2）、贮存方式（4个40m3储油罐）与本项目基本相同，因此具有可类比性。

由《资兴市合一环保科技有限公司2.9万t/a危险废物收集贮存中转项目竣工环境保护验收监测报告表》可知：资兴市合一环保科技有限公司危废贮存仓库异味（氨、硫化氢、臭气浓度）排放口共1个（DA002），该废气进口氨、硫化氢最大速率分别为0.058kg/h、0.030kg/h。本项目危险废物收集贮存中转量为1万t/a，类比分析本项目氨、硫化氢最大产生速率分别为0.058kg/h/0.8/2.9*1=0.025kg/h、0.030kg/h/0.8/2.9*1=0.013kg/h（资兴市合一环保科技有限公司验收监测工况符合按80%计算），则本项目危废暂存库氨、硫化氢产生量分别为0.18t/a、0.094t/a（贮存时间按7200h）。

DA002废气进口臭气浓度最大值为300（无量纲）。本项目危险废物收集贮存中转量为1万t/a，类比分析本项目臭气浓度产生最大值约为130（无量纲）。
（2）有机废气（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯）

由于二氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯产生量小且无污染物排放标准此处不做定量分析。由《安徽淮瑞环保科技有限公司工业“绿岛”环保配套项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》可知：DA001废气进口非甲烷总烃最大速率为0.472kg/h，验收项目危险废物收集贮存中转为0.785万t/a，类比分析本项目非甲烷总烃最大产生速率为0.472kg/h/0.85/0.785*1=0.707kg/h（验收监测工况按85%计算），则本项目危废暂存库非甲烷总烃产生量为5.09t/a（贮存时间按7200h）。参考《环境影响评价实用技术指南》，有机物挥发排污系数按物料量的0.1‰-0.5‰计，本次苯、甲苯、二甲苯评价取 0.1‰，本项目涉及挥发性有机废气的危险废物收集量约为 4000t，则苯、甲苯、二甲苯年产生量分别为 0.4t/a、0.4t/a、0.4t/a。
（3）酸性废气（氯化氢、硫酸雾）

由于硝酸在常温或加热条件下易分解，分解产物为NOx，氢氟酸污染物产生量小且无污染物排放标准，因而不再进行定量分析。资兴市合一环保科技有限公司危险废物收集贮存类型与本项目基本一致，由《资兴市合一环保科技有限公司2.9万t/a危险废物收集贮存中转项目竣工环境保护验收监测报告表》可知：资兴市合一环保科技有限公司危废贮存仓库酸性废气排放口共1个（DA002），该废气进口氯化氢、硫酸雾最大速率分别为0.107kg/h、0.041kg/h。资兴市合一环保科技有限公司2.9万t/a危险废物收集贮存中转项目HW34废酸收集量为300t/a，本项目收集贮存中转HW34废酸量为150t/a，类比分析本项目氯化氢、硫酸雾最大产生速率分别为0.067kg/h、0.026kg/h（资兴市合一环保科技有限公司验收监测工况按80%计算），则本项目危废暂存库氯化氢、硫酸雾产生量分别为0.4824t/a、0.1872t/a（贮存时间按7200h）。

项目在储存区域上方设通风管道，通风管道上分支出18个抽风口进行换气，依据《危险废物经营许可证管理办法》及相关设计规范，对于一般的危险废物暂存库，通常要求换气次数不低于2~3次/小时，确保最低限度的空气流通。危险废物暂存间的换气次数取3次/小时，危废暂存库面积1480m2，高度9m，则危废暂存库换气风量为39960m3/h，考虑风损因素，设计整体仓库废气收集的机械抽风量为40000m3/h，并以此作为工程设计和设备选型的依据。
综上所述，本项目产生的废气，经风管负压方式收集后，风量40000m3/h，通过“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”处理后经过一根15m高排气筒（DA001）排放，收集效率为95%，氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸雾、氯化氢处理效率为90%，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯处理效率为80%，则本项目氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度分别为0.06mg/m3、0.03mg/m3、13（无量纲）、0.07mg/m3、0.17mg/m3、3.5mg/m3、0.26mg/m3、0.26mg/m3、0.26mg/m3均能达到相应标准要求，氨、硫化氢、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放量分别为为0.018t/a、0.0094t/a、0.0187t/a、0.0483t/a、1.0181t/a、0.076t/a、0.076t/a、0.076t/a。
（4）运输车辆尾气
汽车尾气排放量与运输次数、运输距离和运输重量有关。运输车辆每次作业时间不超过半小时，而且熄火装卸，因而可有效降低运输车辆的汽车尾气排放。汽车尾气主要污染物为汽车在怠速行驶过程中排放的CO、THC、NOx等。汽车尾气为无组织排放，污染源较分散具有流动性，污染物排放量不大。通过使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，可减少运输车辆对周围环境的影响。

汽车尾气产生量较小，本次不进行定量分析。

（5）卸货、压缩打包过程产生的扬尘（颗粒物）
项目收纳的一般工业固体废物上会附着少量粉尘，会在卸货和压缩打包过程逸散，其主要污染物为颗粒物。项目不收纳粉末状态的一般工业固体废物，所收纳的一般工业固体废物上附着的扬尘极少，可忽略不计。项目卸货和压缩打包过程产生的扬尘在固废库内排放，再通过固废库的换气系统无组织排放到车间外。扬尘产生量较小，本次不进行定量分析。

本项目废气产生及排放情况见表4-1，项目废气排放口基本信息表见表4-2。



表4-1 项目废气有组织排放源、污染物及污染防治措施信息表

	产污环节
	污染物名称
	排放形式
	污染物产生情况
	污染治理设施情况
	污染物排放情况
	排放口编号
	执行标准

	
	
	
	产生

浓度

mg/m3
	产生

速率

kg/h
	产生量

t/a
	污染治理设施编号
	污染治理设施工艺
	处理

能力
	捕集

效率

%
	处理

效率

%
	是否为可行技术
	排放

浓度

mg/m3
	排放

速率

kg/h
	排放量

t/a
	
	排放

浓度

mg/m3
	排放

速率

kg/h

	危废储存
	非甲烷总烃
	有组织
	/
	0.707
	5.0904
	TA001
	“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”
	40000m3/h
	95
	80
	是
	3.5 
	0.1414 
	1.0181 
	DA001
	120
	10

	
	苯
	有组织
	1.32 
	0.053 
	0.38
	
	
	
	
	
	
	0.26 
	0.0106 
	0.076 
	
	12
	0.50

	
	甲苯
	有组织
	1.32 
	0.053 
	0.38
	
	
	
	
	
	
	0.26 
	0.0106 
	0.076
	
	40
	3.1

	
	二甲苯
	有组织
	1.32 
	0.053 
	0.38
	
	
	
	
	
	
	0.26 
	0.0106 
	0.076 
	
	70
	1.0

	
	氯化氢
	有组织
	/
	0.067
	0.4824
	
	
	
	95
	90
	是
	0.17 
	0.0067 
	0.0483
	
	100
	0.26

	
	硫酸雾
	有组织
	/
	0.026
	0.1872
	
	
	
	95
	90
	是
	0.07 
	0.0026 
	0.0187
	
	45
	1.5

	
	臭气
	有组织
	130（无量纲）
	/
	/
	
	
	
	95
	90
	是
	13（无量纲）
	/
	/
	
	/
	2000（无量纲）

	
	氨
	有组织
	/
	0.025
	0.18
	
	
	
	95
	90
	是
	0.06 
	0.0025 
	0.018
	
	/
	4.9

	
	硫化氢
	有组织
	/
	0.013
	0.0936
	
	
	
	95
	90
	是
	0.03 
	0.0013 
	0.0094
	
	/
	0.33


表4-2 项目废气排放口基本信息表
	序号
	排放口

编号
	排放口

名称
	污染物

种类
	排放口地理坐标
	排气筒参数
	排放口

类型
	运行时间h

	
	
	
	
	经度
	纬度
	排气筒高度

m
	排气筒

出口内径

m
	排气

温度

℃
	
	

	1
	DA001
	危废暂存库排气筒
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫酸雾、臭气浓度、氨气、硫化氢
	116.8060°
	34.0406°
	15
	1.5
	常温
	一般

排放口
	7200


	
	（2）非正常工况废气排放情况：

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等非正常工况下的超标排放，不包括事故排放。本项目废气非正常工况下排放情况为废气处理装置出现故障，废气未经处理直接排放。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行检修，避免对周围环境造成污染。非正常工况有组织废气源强估算见表4-3。

表4-3  废气非正常工况排放量核算表
序号

污染源

非正常工况原因

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

排气筒DA001
废气处理设施故障或设备检修，废气未经处理直接排放

非甲烷总烃
/
0.707
0.5

2
立即停机，关闭阀门，检修设施，排除故障

苯
1.32 
0.053 
0.5
2
甲苯
1.32 
0.053 
0.5
2
二甲苯
1.32 
0.053 
0.5
2
氯化氢
/
0.067
0.5
2
硫酸雾
/
0.026
0.5

2
臭气
130（无量纲）
/

0.5

2
氨
/
0.025
0.5

2
硫化氢
/
0.013
0.5

2
由表4-3可知，当项目治理设施发生故障时，立即停机采取对应措施，检修设施，排除故障，因此产污持续时间较短，发生频次少，因此对周围环境影响不大。

（3）废气治理技术可行性：

 本项目产生的废气主要为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢和臭气。产生的废气通过风管负压收集后进入“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”进行处理，通过一根15m高排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），文件中未对危废贮存单元产生的废气进行收集或处理提出要求。本项目废气处理设施为“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”。

碱喷淋塔原理：碱喷淋塔属于微分接触逆流式，塔体内的碱液是气液两相接触的基本构件。塔体外部的气体进入塔体后，气体进入填料塔，填料层上有来自顶部的喷淋液及前面的喷淋液体，并在填料上形成一层液膜。气体流经填料空隙时，与填料液膜接触并进行中和反应，填料层能提供足够大的表面积，对气体流动又不致造成过大的阻力，经中和后的气体经出风口排除塔外，后经排气筒达标排出。
干式过滤：箱体采用镀锌方管制作，内外喷塑高温烤漆工艺，内部设有初效和中效两层过滤棉。废气在箱体内经过滤棉过滤，去除废气中颗粒物粉尘及黏性物质。

活性炭：活性炭是一种非常优良的吸附剂，他是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择地吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。

吸附净化是利用活性炭来完成的，活性炭安装在炭箱中，具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量的特点，在适宜的低温时，废气与其接触过程中，废气中的污染物被吸附截留在活性炭内部，废气中的VOCs和干净的空气分离，即废气得到净化。活性炭吸附容量是有极限的，当吸附达到平衡时，活性炭对废气净化能力变差进行定期更换。

活性炭的日常管理：为避免活性炭吸附装置产生二次污染，拟加强活性炭装置日常的管理，具体如下：

①设置专人专岗负责活性炭吸附装置的日常管理；

②定期更换活性炭做好记录，备查；

③在检查废气处理工程中，必须由专业检测单位跟踪监测相关数据，以确保处理效率；

④在活性炭更换过程中，更换的活性炭必须密封储存，及时委托危险废物处置单位进行处置，防止活性炭吸附的有机废气解析出来，造成二次污染。

同案例分析：邳州乐雅环保科技有限公司邳州市小微企业危险废物收储平台项目主要收集小微企业产生的危险废物，产生的废气污染物为VOCs、HCl、NH3、H2S，产生的废气经碱喷淋+水汽分离+活性炭吸附处理后，通过1根排气筒排放。邳州乐雅环保科技有限公司与本项目产生的废气因子、污染防治措施基本一致，具有可参照性。根据邳州乐雅环保科技有限公司邳州市小微企业危险废物收储平台项目验收检测报告（基越检字第2112165号），非甲烷总烃排放浓度为0.33mg/m3，氯化氢排放浓度为ND，能够满足《大气污染物综合排放标准》标准限值。因此本项目产生的有机废气（非甲烷总烃）、氯化氢、氨、硫化氢和臭气经“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”处理具有技术可行性。
（4）无组织废气治理措施

生产期间保持车间封闭，并保持微负压收集；在车间开车时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停车时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出之后才逐台关闭废气处理装置。废气处理系统和排风机均应设有保安电源，系统设有备用风机（N+1 配置）。
（5）废气污染物自行监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可属于重点管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理 》（HJ1250-2022）中相关要求，项目在投入运行后，需定期对项目污染源开展监测活动。有关废气污染源监测计划及记录信息表见表4-4。
表4-4大气污染源监测计划及记录信息表
监测点位

监测项目

监测频次

执行排放标准

有组织废气

DA001

非甲烷总烃

半年一次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

苯

半年一次

甲苯

半年一次

二甲苯

半年一次

氯化氢

半年一次
硫酸雾
半年一次
氨
半年一次
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
硫化氢
半年一次
臭气浓度

半年一次
无组织废气

厂址上风向1个、下风向扇形分布3个

非甲烷总烃

半年一次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

氯化氢
半年一次
硫酸雾
半年一次
臭气浓度

半年一次
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
氨

半年一次
硫化氢

半年一次
颗粒物

季度一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

在厂房外设置监控点
监控点处1h 平均浓度值
NMHC

半年一次
《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）

监控点处任意一次浓度值

（6）环境防护距离
（1）大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目从厂界起无连续超标的区域，因此本项目无需设置大气环境防护距离。
（2）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），企业卫生防护距离应按下式计算：
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其中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）；
L——工业企业所需卫生防护距离（m）；
R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积 S(m2)计算，r=S0.5；
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中表5查取；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

表4-5   卫生防护距离计算系数表
计算系数

工业企业所在地区近五年平均风速m/s

L≤1000

1000<L<2000

L>2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2-4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.7

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

注：工业企业大气污染源构成分为三类：
I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。
II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。
Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。

各污染物源强数据、相关参数及计算结果见下表以及环境防护距离包络线图。
表4-6    污染物源强数据、相关参数及计算结果表

污染源

污染物名称

QC(kg/h)

Cm(mg/m3)

L计算（m）

L设置（m）

污水处理站
氨
0.00132 

0.2

0.920

50

硫化氢
0.00068 

0.01

0.813

50

综上所述，本项目危废暂存库应设置100m的卫生防护距离。根据现场勘查，本项目厂界四周100m范围内无住宅区、学校以及医院等民用建筑。本项目废气采取污染控制措施后污染物达标排放，废气对外界环境影响较小。结合现状本项目设置的100米的环境防护距离满足环境要求。
二、废水

（1）废水源强分析
本项目不新增人员，不新增生活污水，新增碱喷淋塔用水，碱喷淋水循环使用不外排。

本项目碱喷淋塔日常贮水量为2m3。喷淋塔循环量为1m3/h，碱液喷淋水循环使用，碱喷淋塔每天运行24小时，年300天，则碱喷淋塔循环水量为7200t/a，损耗量约为水量的0.5%，则损耗量约为36t/a，循环水每年更换4次，则更换废水量为8t/a，废碱液委托有资质单位处置。

三、噪声

（1）主要噪声源源强

拟建项目噪声源主要是新增一台碱喷淋塔循环水泵等。其声功率级一般在90dB（A），源强见下表。

表4-5主要噪声设备噪声排放情况（室外）

序号
声源名称
型号
空间相对位置
声功率级/dB(A)
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

1

水泵
/

4
35
0.5
90

合理进行平面布局，距离衰减措施

8时到17时
注：以厂区西南角为坐标原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
（2）预测分析

根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测模式采用“8.4预测方法”计算模式。

①室外声源

计算基本公式为：
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式中：
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——预测点处的声压级，dB；
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——参考位置
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处的声压级，dB；
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D

——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级
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的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
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——几何发散引起的衰减，dB；
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——大气吸收引起的衰减，dB；
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——地面效应引起的衰减，dB；
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——障碍物屏障引起的衰减，dB；
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——其他多方面效应引起的衰减，dB。

为保守起见，本次预测仅考虑点声源几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下：

[image: image16.png]L,(r) :Lp(lg,)—ZOIg(ll%}

0




②室内声源

对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。
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也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算：
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式中：LP1,i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1,j——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数；

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：LP2,i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式：
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然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③计算总声压级

①多声源声压级的叠加

对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

[image: image23.png]e =101
g|: (Z:lo”“'« +Z/ 10" H




式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

LAj——第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

tj——在T时间内j声源工作时间，S；

ti——在T时间内i声源工作时间，S；

T——用于计算等效声级的时间，S；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

④预测点的噪声预测值

为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为：
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式中：Leq——预测等效声级，dB(A)；

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

⑤预测结果

项目噪声预测结果见下表。

表4-6  厂界噪声预测结果一览表 单位dB（A）
位点

贡献值

现状值
叠加值

评价结果

昼间

昼间

昼间
东厂界

28.4
56
56.0 
达标

南厂界

32.1
53
53.0 
达标

西厂界

36.8
51
51.2 
达标

北厂界

34.5
52
52.1 
达标

根据预测结果可知，经以上防护措施和距离的自然衰减等措施后，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间：65dB（A）夜间：55dB（A））。对外环境的影响不大。因此，本项目噪声源噪声值经厂房隔声和距离减震降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对区域环境的影响较小。
（3）噪声污染治理措施
为进一步减小拟建项目对周边环境的影响，企业应加强噪声的治理，治理措施如下：
①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染；
②合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及厂区内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响；
③搞好厂区绿化：据资料显示，密植槐树林带可以使中频率的声音衰减3.5dB（A）/10m，高于30cm的草地可以降低0.7dB（A）/10m；
④利用好距离衰减，减少对场界外环境的影响；
通过以上措施，再经距离衰减和建筑物的阻挡作用，预计场区边界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A），拟建项目噪声对周围声环境影响较小。
（4）声环境监测计划

表4-7   声环境监测计划一览表

监测点位

监测项目

频次

实施单位

执行标准

公司四周各一个监测点

噪声

1次/季度

有资质的监测单位

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

四、固废

1、固体废弃物产生情况

本项目改扩建后产生的固体废物包括危险废物、一般固体废物、生活垃圾。危险废物包括废活性炭、废包装袋/桶、废抹布/手套、废过滤棉、废碱液；一般固体废物包括废包袋。
（1）废活性炭：项目配套二级活性炭吸附装置，单级活性炭吸附装置活性炭装填量1t。活性炭更换周期一般不应累计运行超过500小时或3个月。本项目活性炭更换周期取“不应累计运行超过500小时”。

项目年运行300天，每天8小时，活性炭更换4.8次/a，活性炭更换量约为5t/a。危废贮存工序废活性炭中有机废气的吸附量约为0.9448t/a，则活性炭吸附装置中废活性炭产生量约为6t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危废编号HW49，废物代码为900-039-49，定期送至下游危废处置单位处置。
废包装桶/袋

项目运营期危险废物的包装桶/袋会产生损耗。根据建设单位提供资料，项目废包装桶/袋产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危废编号HW49，代码900-041-49，定期送至下游危废处置单位处置。

（3）保洁废物
项目运营期大约1个月对地面保洁1次，每次保洁废水量约10kg，年产生保洁废水约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危废编号HW49，代码900-047-49；运营期工作人员使用废弃的抹布/手套产生量约为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危废编号HW49，代码900-041-49，定期送至下游危废处置单位处置。
（4）废过滤棉

本项目废气处理装置过程产生废过滤棉，根据工艺设计资料，废过滤棉可产生0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危废编号HW49，代码900-041-49，产生的废过滤棉妥善收集后委托有资质单位处理。

（5）废碱液

本项目产生的酸性废气采用碱喷淋塔（含除雾器）进行处理，碱液喷淋水循环使用，定期外排，外排的废水以废碱液计，根据水平衡分析，本项目废碱液产生量为8t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危废编号HW49，代码772-006-49，产生的碱液妥善收集后委托有资质单位处理。
（6）生活垃圾

项目拥有职工 10 人，生活垃圾按 0.5kg/人·d 计，年工作 300 天，则生活垃圾产生量为 1.5t/a。集中收集后交由环卫部门统一清运处置。

表4-8  改扩建后固废产排情况汇总表

序号

产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

产生量t/a

贮存方式

利用处置方式和去向

1
废气处理

废活性炭

危险废物

有机物等
固态

T

6
密封袋装

委托下游资质单位处置
2

物料保存

废包装桶/袋

沾染危废等

固态

T/In

1
密封堆放

3

收集转运
废抹布/手套
沾染危废等

固态
T/In
0.15
密封袋装
4

废气处理

废过滤棉

有机物等

固态

T/In

0.5

密封袋装

5

废气处理

废碱液

碱等

液态

T/C
8
密封桶装

6
保洁
保洁废水
沾染危废等

液态
T/C
0.1
密封桶装

7
保洁
废木屑
沾染危废等

固态
T/In

0.2
密封桶装

8
职工生活

生活垃圾

生活垃圾
/
固态

/

1.5
堆放

环卫部门统一清运
表4-9  改扩建后危险废物产生及处置统计表

序号

危险废物

危险特性

危险废物类别

危险废物代码及行业来源

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要成分

污染防治措施

1

废活性炭
T
HW49

900-039-49
6
废气处理
固态
活性炭等
委托有资质单位处置

2

废包装桶/袋

T/In

HW49
900-041-49
1
物料保存
固态
塑料等

3

废抹布/手套
T/In

HW49
900-041-49
0.15
地面清洁

固态
布等

4

废过滤棉

T/In

HW49

900-041-49

0.5

废气处理
固态

棉等

5

废碱液

C/T

HW49
900-047-49
8
废气处理
液态

碱等

6
保洁废水
C/T

HW49
900-047-49

0.1
废气处理

液态

碱等

7
废木屑

T/In

HW49

900-041-49

0.2

地面清洁

固态

木屑等
2、危险废物污染防治措施

本项目自产的危废，分类收集称重暂存于厂区相应类别的危废贮存区。危险废物在厂区内需满足《危险废物污染控制标准》（GB18597－2023）的规定要求，并定期交由有危险废物集中处理资质的单位进行无害化处理。运输中做好防渗、防漏、防雨淋等措施。不随意丢弃，随意放置。

贮存设施污染控制要求：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 

⑥ 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 

贮存库要求：

① 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 

②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 

③ 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

容器和包装物污染控制要求：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 

② 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 

⑥ 容器和包装物外表面应保持清洁。

贮存过程污染控制要求：

①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 

②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 

③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 

④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 

⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 

⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

贮存设施运行环境管理要求：

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

贮存点环境管理要求：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 

④ 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，贮存设施周转的累计贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。
可见，在采取上述预防措施和办法后，本项目所产生的一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾均得到了合理有效地处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。

综上，本项目固废均得到综合利用或妥善处置，对周围环境影响较小。

五、地下水、土壤环境影响分析

1、环境影响识别

本项目污染物环境影响途径主要包括：防渗措施不到位，发生液态危险废液滴漏或事故泄漏时可能直接渗入泄漏区域附近的土壤中，进而污染地下水。

本项目暂存过程会有少量废气产生，废气采用管道收集，车间进口较少，且平时仓储时大门关闭，本项目废气经过““碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置””装置处理后通过排气筒排放，非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾的排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和氨气、硫化氢和臭气浓度的排放浓度和排放速率能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。  

本项目危险废物暂存库设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规范进行建设与维护，可保证各危险废物得到妥善地贮存，因此本项目的建设对周边的土壤和地下水的影响较小，贮存设施必须符合以下要求：

①基础设施的防渗层至少为1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

②危险废物要防风、防雨、防晒；

③不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚和储漏盘，防漏裙脚和储漏盘的材料要与危险废物相容；

④地面与裙角使用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

⑤必须按GB1562.2《环境保护图形标志（固体废物贮存场）》的规定设置警示标志；

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
2、跟踪监测要求

（1）地下水环境影响分析拟采取的环境保护措施跟踪监测要求

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目属于“仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中的“其他”，本项目属于III类建设项目，故项目需开展地下水跟踪监测计划。
表4-10  本项目地下水跟踪监测计划
项目

初次监测指标

监测频次

地下水

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 常规指标（微生物指标、放射性指标除外）

1年/次

（2）土壤环境影响跟踪监测要求

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A《土壤环境影响评价项目类别》，本项目属于IV类建设项目，故项目无需开展土壤跟踪监测计划。

六、环境风险影响与评价

本项目风险事故主要为废矿物油、废酸、废碱等危险废物泄漏及其引起的火灾和爆炸事故、废气处理设施事故。液态易燃危险废物泄漏、火灾、爆炸事故会对厂内及周围环境产生一定的影响，但在加强事故防范措施及应急预案的前提下，可以减少事故对周围环境的影响。此类事故一旦发生应尽快找出原因，及时启动应急预案，以减少对周围环境的影响。

本项目在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可防可控。

本项目环境风险具体分析详见《工业“绿岛”环保配套技术改造项目环境风险专项评价报告》。

七、污染物排放“三本账”
表4-11   全厂污染物排放“三本账”  单位t/a

主要污染物

现有工程排放量*

拟建项目排放量

以新带老削减量

全厂排放量

废气

非甲烷总烃
0.191
1.0181
0.191
1.0181
苯
/
0.076 
/

0.076 
甲苯
/
0.076
/

0.076
二甲苯
/
0.076 
/

0.076 
氯化氢
/
0.0483
/

0.0483
硫酸雾
/
0.0187
/

0.0187
氨
/

0.018
/

0.018
硫化氢
/
0.0094
/
0.0094
综合废水

化学需氧量

0.0073
/
/

0.0073

氨氮

0.0007
/
/

0.0007

生活垃圾
生活垃圾

1.5
/
/
1.5
危险废物

废活性炭
4
6
4
6
废包装桶/袋
0.5
1
0.5
1
废抹布/手套
0.1
0.15
0.1
0.15
废木屑
0.1
0.2
0.1

0.2

废过滤棉
0.3
0.5
0.3
0.5
废碱液
/
8
/
8
保洁废水
/
0.1
/
0.1
注* 为环评时量
八、环评与排污许可联动

根据安徽省生态环境厅文件2021年1月30号《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发(2021) 7号）文件内容：二、主要任务——第（七）条积极探索排污许可与环评制度的联动试点中——属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书(表)时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”(附件1)和《建设项目排污许可申请与填报信息表》(附件2)，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“四十五、生态保护和环境治理业 77.103.环境治理业772”中“ 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置、（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的”，排污许可管理类别为“重点管理”。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	贮存废气/DA001
	非甲烷总烃
	“碱喷淋塔（含除雾器）+干式过滤器”+“二级活性炭吸附装置”
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	苯
	
	

	
	
	甲苯
	
	

	
	
	二甲苯
	
	

	
	
	氯化氢
	
	

	
	
	硫酸雾
	
	

	
	
	臭气
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准

	
	
	氨
	
	

	
	
	硫化氢
	
	

	地表水环境
	废水总排口
	COD、BOD5、SS、NH3-N、

石油类
	依托现有厂区化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙湖污水处理厂接管限值

	声环境
	设备
	噪声
	通过降噪设备安装、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾采取垃圾桶收集后，委托环卫部门处置；自产危废分类收集称重暂存于厂区相应类别的危废贮存区，委托有危险废物处置资质的单位外运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废库、事故池等进行重点防渗。

	生态保护措施
	拟建项目周边无生态环境敏感点和景观，项目运营不会对周边生态环境造成不良影响。但建议项目区内加强绿化建设，多种植灌木、花草，减少裸露地面，能起到降低扬尘、净化空气、减小噪声、改善环境的作用。

	环境风险

防范措施
	1、本项目要进行合理设计和规划，项目各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求，投产前要检查危废暂存库的消防设施，项目物料贮存区应设有较为完善的消防系统，设置火灾报警系统；

2、严格岗位管理，保证尾气处理装置正常运行。加强治理设施的运行管理和日常维护，若发现废气处理装置异常应立即检查，找出原因及时维修，必要情况下停止生产；

3、实行严格的“雨污分流、清污分流”；

4、在有可能发生物料泄漏的区域应储备吸油棉或泥沙等将扩散的物质固定、回收，防止大量物料进入外界水；

5、暂存库内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗设计，仓库内应设有渗滤液收集系统；

6、严格按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》相关收集转运技术规范作业，做好突发事件应急预案、做好应急演练，为日常运输及作业过程的突发状况做好相应准备

	其他环境

管理要求
	1、按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求填报排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行自行监测、管理。

2、规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。

3、建设项目配备相应环保人员，保证日常监测工作的开展。


六、结论
	综上所述，拟建项目建设符合国家和地方的产业政策，选址为工业用地，符合安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划。拟建项目采用的污染治理措施技术可行，可使污染物达标排放、环境风险在可接受范围内。只要严格落实本环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境保护的角度，项目的建设是可行的。
上述结论是在项目提供的规模及相应的基础资料上作出的评价结论，如果建设单位的规模及相应基础资料有所变化，建设单位应按生态环境部门的要求另行申报审批。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	拟建项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	拟建项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.191
	0.191
	/
	1.0181
	0.191
	1.0181
	+0.8271

	
	苯
	/
	/
	/
	0.076 
	/
	0.076 
	+0.076 

	
	甲苯
	/
	/
	/
	0.076
	/
	0.076
	+0.076

	
	二甲苯
	/
	/
	/
	0.076 
	/
	0.076 
	+0.076 

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	0.0483
	/
	0.0483
	+0.0483

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.0187
	/
	0.0187
	+0.0187

	
	氨
	/
	/
	/
	0.018
	/
	0.018
	+0.018

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.0094
	/
	0.0094
	+0.0094

	废水
	COD
	0.0073
	/
	/
	/
	/
	0.0073
	0

	
	氨氮
	0.0007
	/
	/
	/
	/
	0.0007
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.5
	/
	/
	/
	/
	1.5
	0

	危险废物
	废活性炭
	4
	/
	/
	6
	4
	6
	+2

	
	废包装桶/袋
	0.5
	/
	/
	1
	0.5
	1
	+0.5

	
	废抹布/手套
	0.1
	/
	/
	0.15
	0.1
	0.15
	+0.05

	
	废过滤棉
	0.3
	/
	/
	0.5
	0.3
	0.5
	+0.2

	
	废碱液
	/
	/
	/
	8
	/
	8
	+8

	
	保洁废水
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废木屑
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

环境风险专项评价
1  评价工作流程
结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 2018），本项目环境风险评价专项流程如图1-1所示。


2  风险调查
2.1  风险源调查
本项目为危险废物贮存项目，本次评价确定的风险源为贮存区域内的危险废物贮存设施，参照《企业突发环境事件风险分级方法》 HJ941 2018）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”，拟建项目危险物质主要包括危险废物贮存库存储的HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW26、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50危险废物。
2.2  环境敏感目标调查
本项目风险环境敏感目标见附表1-1。
附表1-1  企业周边环境敏感目标一览表

	环境
要素
	序号
	环境保护
目标名称
	相对厂址方位
	相对厂址距离（m）
	规模
	环境功能
及保护级别

	
	
	
	
	
	人口（人）
	

	
	距企业500m范围内（企业或居住区）
	

	环境风险
	1
	安徽吉祥科教设备有限公司
	N
	50
	80
	GB3095-2026二级标准

	
	2
	淮北市苏龙广驰交通设备有限公司
	W
	100
	60
	

	
	3
	淮北市中芬矿山机器有限责任公司
	E
	460
	100
	

	
	距企业500m-5000m范围内（企业或居住区）
	

	
	4
	谢庄
	SE
	730
	200
	

	
	5
	淮北市交警支队三大队
	NE
	710
	30
	

	
	6
	孙庄
	SE
	1000
	200
	

	
	7
	任庄新村
	E
	1030
	300
	

	
	8
	任庄小学
	E
	1500
	150
	

	
	9
	徐楼
	NW
	730
	60
	

	
	10
	周庄
	SE
	1850
	150
	

	
	11
	罗里村
	N
	1300
	300
	

	
	12
	吴楼村
	NE
	1670
	420
	

	
	13
	西朱楼村
	NE
	1750
	400
	

	
	14
	滂汪
	SE
	1720
	400
	

	
	15
	罗庄村
	SE
	1800
	50
	

	
	16
	罗里村小学
	NE
	1490
	850
	

	
	17
	杨庄
	SE
	1580
	490
	

	
	18
	贾窝村
	NW
	1680
	360
	

	
	19
	方庄
	E
	2100
	480
	

	
	20
	朱庄
	SE
	2160
	245
	

	
	21
	张庄
	SE
	2180
	360
	

	
	22
	张庄中学
	SE
	2250
	750
	

	
	23
	刘楼
	NE
	2370
	350
	

	
	24
	后罗里
	N
	2400
	480
	

	
	25
	高村
	SW
	2100
	360
	

	
	26
	荆柳园
	NE
	2460
	150
	

	
	27
	王油坊
	NW
	2320
	630
	

	
	28
	淮北理工学院
	SE
	1900
	3000
	

	
	29
	蒋庄
	SE
	2630
	276
	

	
	30
	胡菜园
	SE
	2680
	150
	

	
	31
	李洼村
	SE
	2710
	480
	

	
	32
	孟庄
	SE
	2900
	480
	

	
	33
	后土楼
	SE
	2980
	210
	

	
	34
	谢庄
	SE
	730
	200
	

	
	35
	淮北市交警支队三大队
	NE
	710
	30
	

	
	36
	杜集区人民医院
	E
	2000
	850
	

	
	5000m范围内总人数合计
	约14081人

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地表水环境
	33
	岱河
	E
	1660
	小型河流
	GB3838-2002
IV类类标准

	
	34
	龙河
	E
	8800
	
	

	
	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	/
	/
	参照执行Ⅲ类
	D2
	紧邻
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


3  风险潜势初判
环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
3.1  危险物质及工艺系统危险性（P）分级
危险物质及工艺系统危害性（P）的确定根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 2018 ），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值Q）和行业及生产工艺M）确定。
3.1.1  Q值的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 2018 ）附录 C Q 按下式进行计算：
Q=q1/Q1+ q2/Q2 +…+qn/Qn
式中：q1 q2 ……q n 每种危险物质的最大存在量，t
Q1  Q2 …   Qn 每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10 (2)10≤Q<100 (3) Q≥100。
附表3-1   建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值
	备注

	1
	HW02 医药废物
	10
	50
	0.2
	按照健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）临界量估算

	2
	HW03 废药物、药品
	10
	50
	0.2
	

	3
	HW04 农药废物
	10
	50
	0.2
	

	4
	HW05 木材防腐剂废物
	5
	50
	0.1
	

	5
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	30
	50
	0.6
	

	6
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	100
	2500
	0.04
	按照油类物质临界量估算

	7
	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
	20
	2500
	0.008
	

	8
	HW11精（蒸）馏残渣
	30
	50
	0.6
	按照健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）临界量估算

	9
	HW12染料、涂料废物
	40
	50
	0.8
	

	10
	HW13有机树脂类废物
	30
	50
	0.6
	

	11
	HW16 感光材料废物
	15
	50
	0.3
	

	12
	HW17表面处理废物
	0.4
	50
	0.008
	

	13
	HW18 焚烧处置残渣
	20
	50
	0.4
	

	14
	HW22 含铜废物
	5
	5
	1
	按照健康危险急性毒性物质（类别1）临界量估算

	15
	HW23 含锌废物
	5
	5
	1
	

	16
	HW26 含镉废物
	5
	5
	1
	

	17
	HW29含汞废物
	2
	5
	0.4
	

	18
	HW31含铅废物

（硫酸含量）
	50
	10
	5
	按照硫酸临界量估算

	19
	HW34 废酸
	20
	100
	0.2
	危害水环境物质（急性毒性类别1）

	20
	HW35 废碱
	20
	100
	0.2
	

	21
	HW36 石棉废物
	20
	50
	0.4
	按照健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）临界量估算

	22
	HW37 有机磷化合物废物
	5
	50
	0.1
	

	23
	HW39 含酚废物
	5
	50
	0.1
	

	24
	HW40 含醚废物
	5
	50
	0.1
	

	25
	HW45含有机卤化物废物
	20
	50
	0.4
	

	26
	HW46 含镍废物
	5
	5
	1
	按照健康危险急性毒性物质（类别1）临界量估算

	27
	HW48 有色金属采选和冶炼废物
	30
	50
	0.6
	按照健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）临界量估算

	28
	HW49其他废物
	60
	50
	1.2
	

	29
	HW50废催化剂
	30
	50
	0.6
	

	合计
	/
	/
	17.36
	/


经识别，项目危险物质数量与临界量的比值Q为17.36，即10≤Q＜100。
3.1.2  行业及生产工艺识别（M）

本项目所属行业及生产工艺识别见附表3-2。
附表3-2  本项目行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值
	本项目分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程
	5/套（罐区）
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线
	10
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、m2、m3和M4表示，经鉴别，本项目为M4。
3.1.3  危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）分别以P1、P2、P3、P4表示。
附表3-3  本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断表

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	M1
	m2
	m3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


以此判定，项目危险物质及工艺系统危险性为P4。
3.1.4  环境敏感程度分析
2.1.4.1  大气环境
经初步调查本企业周边5km范围总人口数大于1万人，小于5万人；周边500m范围内人数小于500人；区域无其他需要特殊保护区域。根据（HJ169-2018）附录D表D.1，判断本项目大气环境敏感程度为E2（环境中度敏感区）。
附表3-4  大气敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性
	本项目

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人。
	周边5km范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人。
	

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗区、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人。
	


3.1.4.2  地表水环境
根据现场调查，岱河为Ⅳ类水环境功能区，最大流速时24h流经范围不会跨省。根据（HJ169-2018）附录D表D.3，判定区域地表水岱河功能敏感性为F3。
附表3-5  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征
	本项目

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的
	岱河为Ⅳ类水环境功能区，最大流速时24h流经范围不会跨省

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的
	

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区
	


项目区域下游10km范围内无特别敏感点分布。根据（HJ169-2018）附录D表D.4，判定区域地表水岱河环境敏感目标分级为S3。

附表3-6  地表水环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标
	本项目

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
	下游10km范围内无特别敏感点分布

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
	

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标
	


综上，对照（HJ169-2018）附录D表D.1，判断本项目地表水环境敏感程度为E3（环境低度敏感区）。
附表3-7  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


本企业生活污水经现有厂区化粪池处理达标后经市政污水管网排入淮北市龙湖污水处理厂。
厂区建有1座有效容积150m3事故应急池，事故水采取“单元、厂区、园区”三级联控，雨水排口设置切断设施，可确保一般事故状态事故废水不外排。厂址与最近的地表水体岱河相距约1.665Km，厂区内生产废水或事故水通过地表径流进入岱河的概率很小。

3.1.4.3  地下水环境
厂区所在区域附近均已接通自来水，居民、工业无取用地下水作为饮用水源。根据下表，判定地下水功能敏感程度为G2。

附表3-8  地下水功能敏感性分区

	分级
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


根据渗水试验，本项目岩（土）层单层厚度Mb平均为1.0m，渗透系数K为1.85×10-5cm/s，确定包气带防污性能为D2级，具体见下表。

附表3-9  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb ≥ 1.0m，K ≤ 1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m ≤ Mb<1.0m，K ≤ 1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定

Mb ≥ 1.0m，1.0×10 -6 cm/s＜K ≤ 1.0×10 -4 cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数


附表3-10  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E1
	E2
	E3


综上，区域地下水环境敏感程度判定为E2。

经分析，事故状况下事故废水能够得到有效收集，且事故应急池采取重点防渗，火灾爆炸事故和事故应急池破裂同时发生的概率极低，不再单独考虑事故应急池破裂造成地下水污染。

项目地下水污染事故概率最大事故情景与地下水环境影响预测评价事故情景设置一致，本次评价不再单独考虑地下水环境风险评价。

根据项目所在地区环境特点，环境敏感保护目标及敏感特征判定详见附表3-11。
附表3-11  环境敏感特征判定表

	类别
	环境敏感特征

	大气环境
	厂址周边5km范围内

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	/

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	总人口数小于5万人、大于1万人

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地表水环境
	受纳水体

	
	排放点水域环境功能
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	岱河
	Ⅳ类
	其他

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离m

	
	/
	/
	Ⅳ
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	/
	/
	/
	Mb=1.0m，K=1.85×10-5cm/s
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


3.1.5  环境风险潜势判定
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。

附表3-12  企业环境风险潜势划分
	类别
	环境敏感程度E
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境空气
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境低度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地表水
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境低度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地下水
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境低度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


综上所述，本企业环境风险潜势综合等级为Ⅱ。
3.1.6  评价等级
根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
附表3-13  评价工作等级划分
	环境要素
	本项目危险物质及工艺系统危险性 P（P4）

	
	风险潜势划分
	风险评价等级

	大气
	Ⅱ
	三

	地表水
	Ⅰ
	简单分析a

	地下水
	Ⅱ
	三

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明


综上所述，大气环境风险评价等级为三级，地表水环境风险评价等级为简单分析，地下水环境风险评价等级为三级，因此，本项目环境风险评价等级为三级。
4  风险识别
4.1  物质危险性识别
参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本次评价对项目涉及物料的特性进行分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，结合本项目各原辅材料的理化性质及特性，本项目运行期主要危险物质见附表4-1。
附表4-1 物质危险性识别一览表

	序号
	危险物质名称
	危险属性

	1
	HW02 医药废物
	有毒有害

	2
	HW03 废药物、药品
	有毒有害

	3
	HW04 农药废物
	有毒有害

	4
	HW05 木材防腐剂废物
	有毒有害

	5
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	有毒有害

	6
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	有毒有害

	7
	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
	有毒有害

	8
	HW11精（蒸）馏残渣
	有毒有害

	9
	HW12染料、涂料废物
	有毒有害

	10
	HW13有机树脂类废物
	有毒有害

	11
	HW16 感光材料废物
	有毒有害

	12
	HW17表面处理废物
	有毒有害

	13
	HW18 焚烧处置残渣
	有毒有害

	14
	HW22 含铜废物
	有毒有害

	15
	HW23 含锌废物
	有毒有害

	16
	HW26 含镉废物
	有毒有害

	17
	HW29含汞废物
	有毒有害

	18
	HW31含铅废物
	有毒有害

	19
	HW34 废酸
	腐蚀性

	20
	HW35 废碱
	腐蚀性

	21
	HW36 石棉废物
	有毒有害

	22
	HW37 有机磷化合物废物
	有毒有害

	23
	HW39 含酚废物
	有毒有害

	24
	HW40 含醚废物
	有毒有害

	25
	HW45含有机卤化物废物
	有毒有害

	26
	HW46 含镍废物
	有毒有害

	27
	HW48 有色金属采选和冶炼废物
	有毒有害

	28
	HW49其他废物
	有毒有害

	29
	HW50废催化剂
	有毒有害


4.2 收集过程风险识别

本项目接收的危险废物在产生单位内部的收集工作由危险废物产生企业自行承担，不在本次评价范围内。

4.3 运输过程风险识别

本项目收集和转运的危险废物具有易燃性、腐蚀性、毒性等危险特性，厂外运输过程中存在的潜在风险主要有：

（1）因道路路面不平或发生车祸导致危险废物泄漏，进入地表水体，污染事故周边地表水、土壤和农作物，对附近人员可能造成一定影响。

（2）运输人员玩忽职守，未严格遵守相关危险废物运输管理规定，如无证上岗、不熟悉危险废物特性、未对其采取有效防护措施（防晒、防火、粘贴危险标志等），使危险废物泄漏发生危险事故。

本项目危险废物的运输（收集运输和转运运输）均委托具备危险废物运输资质的单位承担，本项目建设单位不配备运输车辆，不承担厂外运输风险。

本项目所收集的危险废物暂存于产生单位内部设置的危险废物贮存间内。厂内运输为通过人工搬运或叉车运送方式从贮存间内转运至专用运输车辆车厢内，在此过程中可能存在操作不当、容器破裂等原因，造成固态危险废物的洒落和液态危险废物的泄漏。

4.4 贮存过程风险识别

（1）本项目贮存的危险废物具有易燃性、腐蚀性、毒性等危险特性，桶装及罐装的液态、半固态的危险废物，在贮存过程中由于包装桶或储罐破裂、操作失误等可能造成危险废物的泄漏；同时贮存的易燃类危险废物，在电线短路、雷击和明火情况下，可能存在火灾的发生；

（2）本项目设置的应急事故池、围堰等可能存在池体内壁破裂，所收集的液态危险废物和含危险废物的废水（主要为消防废水）渗入池体周边土壤和地下水中，对区域土壤和地下水产生影响。

4.5 环保设施风险识别

（1）危险废物贮存库内设置的环保设施（如废气收集和处理设施等）发生事故，不能有效对废气进行收集和处理，一方面库房内废气大量积聚，在特殊情况下发生火灾或爆炸事故，另一方面产生的废气不能达标排放，可能对周边环境造成一定影响；

（2）活性炭装置遇高温可能引发火灾；

（3）碱液喷淋塔长久失修可能导致碱液泄漏。

5  环境风险分析
5.1 风险事故情形设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价 的关注点是事故对厂界外环境的影响，最大可信事故指在所有预测的概率不为零 的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故不仅与事故 概率有关，还与事故发生后的影响程度有关。根据项目涉及的风险物质储存、包 装、危害特征，事故影响及应急救援难易程度，确定本次评价最大可信事故风险 源为： 事故一：危险废物贮存过程液态危险废物泄漏事故； 事故二：危险废物贮存过程易燃危险废物起火，继而遇外因诱导（如火源、热源等）而发生 CO 次生污染物在大气中扩散造成大气环境污染事故。

5.2 源项分析

本项目液体物料主要有废有机溶剂、废乳化液、废酸、废碱等，各类废液和 液体化学品均存放在专用的储罐或桶内。液态物料泄漏量采用《建设项目环境风 险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 F 推荐的方法进行计算，具体如下。 （1）泄漏事故 

废矿物油泄漏 

液体泄漏速度 QL用伯努利方程计算: 

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s； 

Cd—液体泄漏系数，此值常用 0.4~0.65,本次取 0.65； 

A—裂口面积，m2； 

ρ—液体密度，kg/m2； 

P—容器内压力，Pa,本项目均为常压容器，取 101325pa； 

P0—环境压力，Pa,取 101325pa； 

g—重力加速度； 

h—裂口之上液位高度，m。 

本项目危废仓库危废包装装置最大为 40m3的油桶。本次以废矿物油与含矿物油废物为例估算液态物料的泄漏量，经计算，项目废矿物油泄漏速率为 0.768kg/s，按应急响应时间 10min 计，则废矿物油泄漏量约为 0.461t，计算参 数详见下表。
表 5-1 项目废矿物油泄漏量计算参数表

	指标
	裂口面积
	液体密度
	裂口之上液位高度
	液体泄漏速度
	泄漏量

	单位
	m2
	Kg/m3
	m
	Kg/s
	t

	取值
	0.000314

（裂口直径10mm）
	850
	1
	0.768
	0.461


（2）火灾事故次生污染
本次火灾事故源强主要考虑废矿物油泄漏到围堰内，遇到火源燃烧而形成池火，火灾产生次生污染物中毒性较大的为物料不完全燃烧产生的 CO。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 F.3.2 可知，油品火灾伴生/次生 CO 产生量按下式计算：
GCO=2.33×q×C×Q
式中：GCO—不完全燃烧产生的 CO 量，kg/s； 

C—燃烧物质中碳的质量分数，约为 0.85； 

q—物料中碳不完全燃烧率，%，评价取 5%； 

Q—参与燃烧的物料量，kg/s，0.768kg/s。 

经过计算，CO 的产生量为 0.076kg/s。
6 风险预测与评价 

6.1 大气环境风险评价 

（1）大气环境风险预测 

1、泄漏事故风险分析 

本项目所涉及危险废物，不少具有毒性或腐蚀性，一旦发生泄漏，可能会腐蚀地面，甚至可能危及厂区外的地面、土壤，从而造成严重后果。由此可见，本项目在贮存过程中危险废物发生泄漏的危险性较大，所造成的后果最为严重，因此，确定此类环境风险事故为最大可信事故。建设方应安排专人定期巡视危废仓库，一旦发现有泄漏现象，立刻启动应急预案，及时处理，尽量减少泄漏事故带来的危害。 根据使用危险品的相近行业的有关资料对引发风险事故频率的介绍，主要泄漏风险事故的频率见下表。
表 6-1 项目泄漏事故情况表

	事故名称
	泄漏频率（次/年）
	应急措施

	储油罐破裂泄漏事故
	10-4
	油罐围堰和应急事故池收集泄漏废液

	火灾引起严重泄漏事故
	10-5
	启动应急预案


上表可见，本项目发生事故主要为储存罐破裂泄漏事故，泄漏液暴露于空气中，挥发出有毒有害气体，因此，企业应对此类事故引起重视，制定有针对性的应急措施，尽量减小事故发生的可能性和降低事故的影响程度。

2、火灾时产生的有毒有害物质CO

火灾爆炸事故对环境的危害主要表现在火灾产生的热辐射和爆炸冲击波及造成的抛射物所导致的后果。当火灾和爆炸事故出现后还导致物质的泄漏引起不良环境后果。本项目易燃易爆物储存在密闭容器中，正常情况下不会发生火灾、爆炸事故。当由于管理不到位、制度不健全或操作失误等，有可能发生泄漏事故。一旦大量泄漏，形成一定面积和厚度的液池。液池若遇点火源，将发生池火灾。池火灾发生后，处于液池之中以及火焰所触及的人员和设备将首先遭受危害，同时，液池会对周围的人员和设备产生一定程度的火焰辐射危害。同时火灾爆炸会对厂区本身及周边邻近企业产生直接影响，火灾爆炸后产生的废气、消防废水等会对周围环境产生不利影响。次生污染若不能得到及时有效地收集和处置将会对周围环境再次造成不同程度的污染。火灾事故发生时，由于火势较猛，会产生大量的烟气，而火灾急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中产生的CO量很大，且CO毒性较大，而SO2等污染物产生量较少，急性毒性不大。本次针对火灾时产生的有毒有害物质CO进行预测分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需对风险情形对应的预测模型进行筛选。本项目次生污染物CO属于轻质气体，应采用AFTOX模型。

①预测范围与计算点

本项目环境风险预测范围选取建设项目周边5km范围。计算点设置的分辨率为：距离风险源500m范围内为10m间距，大于500m范围内为50m间距。

②事故源参数
表 6-2  项目废矿物油泄漏量计算参数表

	参数类型
	事故源类型
	点源

	气象参数
	象条件类型
	最不利气象
	最常见气象条件

	
	风速（m/s）
	1.5
	3.2

	
	环境温度/℃
	25
	16

	
	相对湿度/%
	50
	79

	
	稳定度
	F
	D

	其他参数
	地表粗糙度/m
	0.1

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度/m
	/


③大气毒性终点浓度值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，CO的大气毒性终点浓度值见下表。

表 6-3 污染因子大气毒性终点浓度值

	污染因子
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	CO
	380
	95


④预测结果在最不利气象条件下，预测结果见下表。 

表 6-4 污染物CO预测结果一览表（最不利气象条件）

	污染物
	预测时刻（min）
	最大落地浓度及出现位置
	距离

	
	
	最大落地浓度（mg/m3）
	下风向距离（m）
	毒性终点浓度-1（m）
	毒性终点浓度-2（m）

	CO
	5
	109.253
	195.7
	/
	214

	
	10
	111.707
	217.3
	/
	318.2

	
	15
	104.171
	268.9
	/
	318.2

	
	20
	55.218
	512.6
	/
	/

	
	25
	31.838
	760.5
	/
	/

	
	30
	20.746
	1014.1
	/
	/

	
	35
	15.369
	1263.6
	/
	/

	
	40
	11.977
	1511.5
	/
	/

	
	45
	9.654
	1754.1
	/
	/

	
	50
	7.952
	1989.6
	/
	/

	
	55
	6.649
	2220.6
	/
	/

	
	60
	5.624
	2449.1
	/
	/


表 6-5 污染物CO预测结果一览表（最常见气象条件）

	污染物
	预测时刻（min）
	最大落地浓度及出现位置
	距离

	
	
	最大落地浓度（mg/m3）
	下风向距离（m）
	毒性终点浓度-1（m）
	毒性终点浓度-2（m）

	CO
	5
	24.4769
	137.2
	/
	/

	
	10
	24.4769
	137.2
	/
	/

	
	15
	3.1611
	639.2
	/
	/

	
	20
	0.9590
	1,262.6
	/
	/

	
	25
	0.4741
	1,882.2
	/
	/

	
	30
	0.2850
	2,484.5
	/
	/

	
	35
	0.1886
	3,052.8
	/
	/

	
	40
	0.1320
	3,601.6
	/
	/

	
	45
	0.0963
	4,141.8
	/
	/

	
	50
	0.0724
	4,677.7
	/
	/

	
	55
	0.0559
	5,211.4
	/
	/

	
	60
	0.0441
	5,743.8
	/
	/


（2）由以上结果可以看出，在最不利气象条件和最常见气象条件下，污染物CO1h内均未超过毒性终点浓度-1，因此，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁。在最不利气象条件下，火灾发生15min内，污染物CO会在318.2m范围内超过毒性终点浓度-2。因此，企业应对此类事故引起重视，制定有针对性的应急措施，发生事故时，以最快速度引导人员疏散和采取灭火措施。同时，加强安全教育和风险管理，尽量减小事故发生的可能性和降低事故的影响程度。
6.2 地表水环境风险评价

本项目地表水环境风险评价等级为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），三级评价定性分析说明地表水环境影响后果。

本项目对地表水产生的影响事故主要为贮存过程中发生的泄漏事故以及发生火灾产生的大量消防废水，本项目液态危险废物贮存区域设置导流槽和收集池，雨水排口设置截断阀，废油贮存区设置围堰、应急事故池，保证事故废液不会外溢进入周围地表水环境。

综上所述，本项目除危险废物运输过程发生的泄漏事故外，其他事故产生的废水或废液均可有效得到收集处理，不直接进入周边地表水环境。可见项目对地表水环境产生影响的风险事故情形为：危险废物运输过程发生的泄漏事故对地表水的影响。由于项目地表水风险评价等级为三级，本次评价定性分析说明地表水环境影响后果。根据统计类比珠江三角洲的道路交通事故发生概率，危险废物运输车辆发生风险事故的概率为0.00011次/年，发生运输风险概率较低。同时，本公司要求运输单位设定的运输路线应避开敏感的地表水体，地表水环境影响较小。
6.3 地下水环境风险评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）可知，已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行地下水环境影响预测。本项目严格按照GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施，对地下水造成的影响较小。
7 环境风险管理
7.1环境管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、相应。
7.2风险防范措施
环境风险事故一般都是由于安全风险措施出现故障导致，拟建项目在设计中已考虑安全风险防范措施，通过实施合理的安全风险防范措施可以有效降低安全事故发生概率，由源头降低安全事故而引发的环境风险事故概率。拟建项目拟采取的各类安全风险防范措施主要如下：
7.2.1项目总图布置和建筑安全防范措施
①厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》等相关规定。车间的设计应与火灾类别相应的防火对策措施，建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收。
②厂内道路的布置应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。
③各功能区之间应设有联系通道，有利于安全疏散和消防。分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距。厂区应有应急救援设施及救援通道、应急救援设施及救援通道。
④按照《建筑物防雷设计规范》的要求对建、构筑物采取防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。
⑤属于火灾爆炸危险场所的设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《爆炸危险场所安全规定》的相关规定。
7.2.2废物储存、运输过程风险防范措施
本项目接收的危险废物从形态上分类为固态和液态两大类，从产生的污染物角度分为产生挥发性有机物等类型；各类危险废物根据危险废物设计贮存量分类暂存于危险废物贮存中心。
项目根据相关规定按照种类、性质不相容原理分类、分区暂存在专门的储存区域内；液态废物由密封桶储存，固态废物使用密封袋存储，各储存容器均密封设置；危废暂存车间作防渗处理；暂存废物要防止渗漏或防破损等，如果有泄漏及破损等情况应及时采取措施防止二次污染，确保不会发生事故，一旦在贮存过程中发生风险事故，会按照贮存场的应急管理制度进行救援。防渗等级参照《危险废物贮存污染控制标准》中的要求。

危险废物泄漏状态收集措施：根据设计方案，装卸区四周设置导流沟和收集池，防止泄漏物料漫流至外环境；各危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，液态危险废物储存区设置围堰，暂存间内设置导流沟，并设置收集井，导流沟与收集井连接。危险废物暂存区半固态和液态类危险废物发生泄漏，漏出的废液可通过导流沟进入收集井中，各收集井中放置一个塑料桶，将泄漏的废液桶装后送至相应暂存区作为危险废物暂存；此外计划设置1个150m3事故池，导流沟与事故池相连，并在连接处设置闸阀，在危险废物暂存库内的液体物料发生泄漏后可通过导流沟排至集液槽进行收集，集液槽连接事故池，在集液槽无法满足收集需求的条件下，可通过事故池进行收集。

本项目导流沟、集液井通过提升泵与室外事故池相连，并在连接处设置闸阀，在危险废物暂存库内的液体物料发生泄漏后可通过导流沟排至集液井进行收集，集液井连接事故池，在托盘及集液井无法满足收集需求的条件下，可通过事故池进行收集。

本项目不涉及医疗废物和放射性危险废物的暂存，在危险废物产生源头应做好分类工作，如遇贮存危废容器破裂，应及时清理危废并更换贮存容器。在与企业签定收运合同时，不得超出公司收运危险废物类别范围。根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起实施）要求，本项目委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务，本项目不配备运输车辆，所有危险废物运输车辆不得作为他用。危险废物收运前，应对运输车况进行详细检查：

（1）车厢、底板必须平坦完好、周围栏板必须牢固、铁质底板装运易燃、易爆货物时应采取衬垫防护措施、如铺垫木板、胶合板、橡胶板等。

（2）机动车辆排气管必须装有有效的隔热和熄灭火星的装置、电路系统应有切断总电源和隔离电火花的装置。

（3）车辆左前方必须悬挂黄底黑字危险废物字样的信号旗。

（4）根据所装危险货物的性质、配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具。

（5）装运危险废物的桶（袋）应适合所装危险废物的性能、具有足够的强度，必须保证所装危险废物不发生跑、冒、滴、漏。

7.2.3大气环境风险防范措施

拟建项目采取了大量的安全风险防范措施以降低事故发生的概率，而环境风险评价内容是事故发生后对外界环境造成的危害，因此工程采取一系列的安全风险防范措施的基础上，还需采取合理的环境风险防范措施，以降低事故对外界环境造成的影响。

环境风险防范措施指为了防止事故有毒有害物质进入环境采取的措施，具体内容如下：

（1）危险废物贮存中心建立高浓度废气自动报警和控制系统。

（2）配备物料泄漏应急、救援及减缓措施。

（3）及时编制应急预案。

当易燃易爆或有毒物料泄漏，根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

①根据事故级别启动应急预案。

②根据风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群。

③比空气重的易挥发易燃液体泄漏，用工业覆盖层或吸附吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方。

④少量液体泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，稀释水排入事故水池；大量液体泄漏：构筑临时围堤收容，覆盖，降低挥发蒸气灾害，用防爆泵转移至备用储罐或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

⑤喷雾吸收或中和：可通过物理、中和或吸收的危险物质泄漏，可喷相关雾状液进行中和或吸收。

（4）危险物质应急监测

针对项目危险废物贮存中心等重点风险源制定应急监测计划，并配备有能力的应急监测队伍。一旦发生事故，建设单位应急监测力量（视事件类型及程度，必要时应请环境监测站等外部救援力量协助）到达现场后，应迅速查明泄漏物质及扩散情况，

根据现场气象和地理位置，按照应急监测方案进行危险物质采样快速监测分析，第一时间将监测结果汇报应急指挥部。采样过程应注意风向变化，及时调整采样点的位置。

需实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，具体监测频率应结合企业突发事件应急预案和园区应急预案最终确定。

（5）应急管理人员

项目建成后，企业应成立专门的应急管理机构，下设现场处置组、警戒疏散组、后勤保障组、消防清洗组、联合通讯组和医疗救护组，配备应急管理人员，并定期培训。

（6）应急物资

建设单位应配备足够的应急物资，以确保事故状态下能够尽快消除事故源、安全撤离。

（7）拟建项目风险防控系统应纳入杜集区经济开发区环境风险防控体系，一旦事故发生，应按照分级响应要求，及时启动园区环境风险防范措施，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理有效联动。事故发生后，可充分利用厂内应急物资、周边企业现有物资，广源公司应与外部应急部门实现有效联络。

每年组织一次应急演练，对应急队伍培训，提高突发事件应急能力。

7.2.4事故废水风险防范措施

本评价仅对事故状况下事故废水收集方案的有效性进行分析，并提出相应的事故防范措施及应急预案，不再对地表水环境风险影响进行评价。

项目收集、转运的危险废物涉及有毒有害危险、可燃物质，一旦发生火灾事故，在火灾扑救过程中，会形成消防废水。为此，厂内计划设置事故废水收集系统，对事故废水进行二级防控预防管理，具体如下：

一级防控措施是指危险废物贮存中心的截流沟，使得泄漏物料切换到收集系统，防止轻微事故泄漏造成的环境污染。

二级防控措施是在厂区事故废水收集池、雨排口切断装置及拦污装置，为事故状态下的储存和调节手段，将消防废水等产生量大的事故废水控制在厂区内，防止重大事故泄漏污染和消防废水造成的环境污染。

项目火灾事故废水控制分级与事故废水应急池的具体设置情况如下。

①一级防控

危险废物贮存中心导流沟作为项目事故废水的一级防线。

②二级防控

厂区雨排水切断系统和事故缓冲设施作为项目事故废水的二级防线。

根据设计方案，为满足事故状况下厂内消防废水、降雨等储存要求，拟建事故水池设计总有效容积为150m3。雨水排口设置自动切断装置，确保初期雨水和事故状态下事故废水不通过雨水排放口外排造成环境污染事故。

（3）风险防范措施有效性

根据（HJ169-2018），应急储存设施应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急储存设施的雨水量等因素综合确定。

根据《石油化工企业设计防火规范》要求，消防用水按同一时间内的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故应急池大小的规定：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目内液体存储量最大的是废油储罐，最大贮存量为32m3，因此发生事故时一个罐组物料泄漏最大量V1约32m3。
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974相关要求判定。依据表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量（L/S本项目室外消防用水量25L/s火灾延续时间1h；依据“表3.5.2建筑物室内消火栓设计流量”相关要求判定，室内消防用水量10L/s，火灾延续时间按“表3.6.2不同场所的火灾延续时间”按1h，消防水量取室外消防用水量25L/s计算，将达到90m3，即V2=90m3。
V3——发生事故时可以转输到其他贮存或处理设施的物料量，m3。按最坏情况考虑，V3为0m3。
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。根据项目情况，本项目无生产废水外排。故发生事故时进入该收集系统的生产废水量V4取0m3。
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。由于本项目生产车间和仓库均为厂房，不存在露天贮存和露天生产，因此V5=0m3。则V总等于122m3。
建设单位在危废贮存库外西南侧紧设置1处容积为150m3的事故水池，事故池位于区域内最低点，保证事故状态下废水可自流进入事故水池。集液井与事故池设置阀门联通，事故状态下打开阀门，可保证事故废水自流进入事故池。本次评价同时要求企业做好管路与阀门的维护与保养工作。
7.3环境风险应急预案
本项目建成运行后，生产过程中涉及有毒有害物质，存在一定的环境风险隐患。针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动，本评价要求，企业应参照《关于加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》要求，编制企业环境风险应急预案。并按《危险废物经营单位编制应急预案指南》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，向项目所在地县级生态环境主管部门备案。并切实落实环境风险应急预案要求，定期（至少每年一次）组织、安排开展环境应急演练，用以检验应急救援方案、锻炼队伍。日常工作中，建立24小时值班制度，定期召开工作会议，及时掌握安全生产和应急救援情况，研究、布置下阶段任务。
风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容。
附表7-1 突发环境风险事故应急预案要点
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：生产区、原料仓库、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序
事故现场善后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


项目建成后，结合杜集经济开发区环境风险应急体系，将本项目环境风险应急系统纳入杜集经济开发区环境风险应急体系，结合杜集经济开发区分级响应。
8、评价结论与建议
8.1项目危险因素

本项目主要危险物质为各类危险废物，主要分布在危废贮存库内，危险因素主要为泄漏、火灾、爆炸等。液态危险废物泄漏可能导致废水进入雨水管网造成水体污染以及泄漏造成的土壤及地下水，火灾、爆炸引起的次生污染物在大气中扩散造成大气环境污染事故。
8.2环境敏感性及事故环境影响

本项目所在区域主要大气环境敏感目标为周边居民区，主要地表水环境敏感目标为岱河。
本项目液态危险废物发生泄漏时，主要影响区域为危废贮存库，通过液态危险废物贮存区内导流槽和收集池、油罐区围堰、应急事故池，不会使泄漏废液进入外部水环境。
本项目含挥发性物质的危险废物泄漏后，均采取相应措施处理挥发性物质，对大气环境影响较小。
本项目火灾/爆炸引发的次生/伴生污染物排放，1h内影响范围最大达到2449.1m，加强人员防火意识培训以及通过配备必要的灭火设施及报警装置，使得火灾发生的概率及影响程度降到最低。
建设单位应严格按照《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发〔2010〕113号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），修编厂区突发环境事件应急预案，并报至生态环境主管部门备案。
8.3环境风险防范措施和应急预案

建设单位指挥机构的应急队伍要根据应急预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。加强环境应急队伍的培训，建设一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。在发生突发环境事件情况下，建设单位应当落实应急监测义务。应急预案应秉持“救人第一、环境优先，统一领导、分级负责，内外结合、协调高效，依法规范、加强管理”的原则进行制定和实施。
8.4环境风险评价结论

本项目运行过程存在一定的概率会发生环境风险事故。为了防范事故和减少危害，企业应加强管理，制定切实可行的突发环境事件应急预案，配备相应的应急物资，并定期对应急预案进行演练和修编。一旦发生环境风险事故，应及时启动应急预案，防止和减缓事故对周围环境的影响以及对环境风险影响范围内居民的危害。总体上项目建成后，在确保环境风险防范措施落实的基础上，本项目环境风险水平可接受。

本项目环境风险评价自查表见附表8-1。

附表8-1 环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风
险
调

查
	危险物质
	名称
	HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW26、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50

	
	
	存在总量/t
	700

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数约200人
	5km范围内人口数约1.8万人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	/人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2(
	F3(

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3(

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2(
	G3(

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2(
	D3(

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1(
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100(
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	m2□
	m3□
	M4(

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4(

	环境敏感
程度
	大气
	E1□
	E2(
	E3(

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3(

	
	地下水
	E1□
	E2(
	E3(

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ□
	Ⅱ(
	I(

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级(
	简单分析(

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害(
	易燃易爆(

	
	环境风险类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(

	
	影响途径
	大气(
	地表水(
	地下水□

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法(

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB(
	AFTOX□
	其他(

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围   /  m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围   /  m

	
	地表水
	最近环境敏感目标   /   ，到达时间   /   h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间   /   d

	
	
	最近环境敏感目标   /   ，到达时间   /   d

	重点风险防范措施
	加强设备、管线、贮存桶等密封检查与维护，分区防渗

	评价结论与建议
	在采取了本次环评的上述措施后，该项目对周边环境影响可以接受。故该项目对周围环境的环境风险影响较小，在可接受范围之内。

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。


附件1    委托书

附件2    项目备案文件
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1.1蚌埠市万方汽车运输有限责任公司
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附图1    项目地理位置及交通状况图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附图2  拟建项目在开发区的位置图
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附图3   项目周边5KM范围内环境保护目标
          












附图4     厂区总平面布置、分区防渗图    重点防渗

附图5  淮北市生态保护红线分布图
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附图6   淮北市大气环境分区管控图
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附图7   淮北市水环境分区管控图
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附图8    淮北市土壤环境风险分区防控图
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图1-1 环境风险评价流程图
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